# 부착물 세부 조정

부착 조정은 공구의 전면 부착물에 대해 보상할 수 있도록 합니다. 각 조임 프로그램에 대하여 보정할 수 있습니다.

작업자는 부착물의 부품을 교체한 다음 특정 부착물에 대해 조정된 조임 프로그램을 선택할 수 있습니다.

부착물 조정은 ST렌치를 제외한 모든 일반 전략에 사용할 수 있습니다.

1. 조임 프로그램 설정에서, 부착물 조율 사용을 예로 설정합니다

2. 조임 매개변수 > 편집을 클릭합니다

3. 시작 단계를 클릭합니다.

4. 부착물 세부 조정에서, 부착물 세부 조정 사용을 예로 설정합니다

5. 기어비 및 효율성 조율에 대한 필요한 매개변수를 설정합니다(아래 표 참조).

부착물 세부 조정을 위한 매개변수
부착물 세부 조정 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
부착물 기어비 | 부착물 기어비는 각도를 보상해야 합니다. 최소 사양: 0.5 최대: 100 소켓 회전 속도 = 공구 속도 / 기어비 | 1.0
효율성 조율 | 효율성 조율과 결합된 부착물 기어비는 토크 보상에 필요합니다. 최소 사양: 0.5 최대: 1.0 예를 들어 0.9는 10% 효율성 손실을 의미합니다. | 1.0