# Konfigurácia diaľkového spustenia

Uťahovanie môže byť spustené na diaľku z príslušenstva v konfiguráciách s jedným aj viacerými ovládačmi. Pre aktiváciu diaľkového spustenia sa prepínač nachádza na paneli konektorov umiestnených za prednými prístupovými dverami ovládača.

Pri každom použití diaľkového spustenia musíte z bezpečnostných dôvodov povoliť riešenie núdzového zastavenia. Bližšie informácie o núdzovom zastavení získate v časti Núdzové zastavenie (EM Stop) v pokynoch výrobku pre POWER FOCUS 6000.

Pri použití nástroja s určitým typom bezpečnostnej rukoväte (ako je tlačidlo spustenia spúšťača alebo bezpečnostná páka) musí byť diaľkový štart vypnutý nastavením prepínača do polohy Vypnuté. Vykonané je to preto, aby sa zabezpečilo, že nie je možné prevrátiť bezpečnostnú funkciu v nástroji.

Relevantné informácie

- Jeden ovládač bez tlačidla núdzového zastavenia