# DI – Spustiť až do digitálneho vstupu (Run until Digital Input)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST

Tento stupeň spustí nástroj v smere definovanom parametrom Smer, kým sa vstup špecifikovaný pomocou Digitálny vstup nezvýši alebo nezníži v závislosti od hodnoty Podmienka zastavenia.

Parameter | Popis
--- | ---
Smer | Dopredu alebo dozadu
Digitálny vstup | Na ovládači je možné vybrať jeden z nasledujúcich lokálnych digitálnych vstupov: Lokálny DI 1 Lokálny DI 2 Lokálny DI 3 Lokálny DI 4
Brzda (Platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000, Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.
Podmienka zastavenia | Klesajúca hrana: Stupeň prebieha, kým sa po začiatku stupňa nezistí klesajúca hrana. Stúpajúca hrana: Stupeň prebieha, kým sa po začiatku stupňa nezistí stúpajúca hrana. Akákoľvek hrana: Stupeň prebieha, kým sa po začiatku stupňa nezistí stúpajúca alebo klesajúca hrana. Nízka: Stupeň prebieha, kým sa nezistí nízka hodnota. Vysoká: Stupeň prebieha, kým sa nezistí vysoká hodnota.
Otáčky (ot./min) | Predvolené: 60 ot./min.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | K dispozícii, ak Typ rýchlostnej rampy je Manuálna. Predvolené: 500 ot./min/s.

## Mikrovideo

DI – Spustiť až do digitálneho vstupu (Run until Digital Input)