# Mettre en œuvre le serrage synchronisé

Remarque : la configuration du logiciel doit être effectuée avant que la configuration matérielle ne soit terminée afin d'éviter d'éventuels conflits de configuration.

La fonction serrage synchronisé permet de connecter plusieurs POWER FOCUS 6000 afin d'exécuter des serrages synchronisés.

1. Veiller à ce que chaque contrôleur ait été correctement configuré (voir Configuration de serrage synchronisé pour plus d'informations).

2. À l'aide d'un câble série Power Focus 6000, connecter le port Com B de Référence de synchronisation au premier port Com A de Membre de synchronisation.

3. À l'aide d'un autre câble série PF6000, connecter le premier port Com B de Membre de synchronisation au second port Com A de Membre de synchronisation. Procéder ainsi pour tous les contrôleurs suivants.

   Un système de serrage synchronisé peut être configuré avec 5 Membres de synchronisation maximum.

A | Référence de synchronisation | D | Connecté au port Com A
B | Membre de synchronisation | E | Câble série du Power Focus 6000
C | Connecté au port Com B |  |

Informations pertinentes

- Configurer le serrage synchronisé