# PIN 구성하기

컨트롤러에 하나 이상의 다른 PIN 구성을 보유할 수 있습니다. 사용자는 하나 이상의 PIN 구성을 동시에 활성화할지 여부를 결정할 수 있습니다.

각 PIN 구성에는 PIN 코드, 사용자 이름, 사용자/PIN을 활성화 또는 비활성화하기 위한 스위치 및 사용자가 액세스할 수 있는 사용 가능한 구성 목록이 있습니다.

PIN이 활성화되고 화면이 잠겨 있으면 잠긴 자물쇠 아이콘이 GUI의 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다. 사용자는 PIN 코드를 입력하지 않고서도 선택한 구성에만 액세스하여 변경할 수 있으며 읽기 전용 액세스로만 선택되지 않은 구성을 찾아볼 수 있습니다. 선택하지 않은 구성은 회색으로 표시되거나 비활성화 됩니다.

일정 시간 동안 사용하지 않으면, 사용자가 구성할 수 있는 화면 잠금이 자동으로 켜집니다.
비활동 시간의 최소값은 20초이고 최대 값은 600초입니다. 비활동 시간은 구성 가능하며 모든 PIN 구성에 적용됩니다.

시스템을 시작한 후, 현재 비활동 시간에 관계없이 PIN이 켜져있으면, 컨트롤러가 잠깁니다.

구성된 사용자와 PIN은 서비스 포트(169.254.1.1)에 적용됩니다.
서비스 포트에서 PIN 보호를 활성화하려면, PIN 창에서, 서비스 포트에 PIN 사용을 켜짐으로 설정해 주세요.

각 컨트롤러는 최대 10명의 사용자를 구성할 수 있습니다.
각 구성의 PIN은 고유해야 합니다. 컨트롤러에서 PIN 기능을 사용하려면 하나 이상의 구성이 필요합니다.

PIN은 내장 컨트롤러 GUI, 웹 기반 컨트롤러 GUI 또는 Tools Talk 2에서 구성할 수 있습니다.

## 새 사용자 추가

1. 홈 보기에서, 설정 탭을 선택하세요. 그런 다음, 왼쪽에서 PIN을 선택하세요.

2. PIN 창에서, 구성을 선택하세요.

3. GUI의 오른쪽 상단에있는 플러스 아이콘을 선택하여 외부 공구를 생성하세요.
   PIN-사용자 창에 새 사용자가 표시됩니다. 컨트롤러에 저장된 사용자가 없으면, 새 사용자가 목록에서 첫 번째 사용자이자 유일한 사용자입니다. 컨트롤러에 저장된 기존 사용자가 있는 경우, 새 사용자가 목록의 마지막에 해당됩니다.

4. 새 사용자를 선택하세요.
   사용자 창이 나타납니다.
   사용자의 이름과 PIN을 입력한 다음, PIN을 다시 한번 확인해 주세요.

   모든 사용자 이름은 고유한 이름이어야 합니다. (동일한 이름은 허용되지 않음)
   이름 텍스트 상자의 길이는 1~32 자입니다.

   PIN 코드의 길이는 4자리여야 합니다. (숫자 1~ 9)
   변경 사항을 적용하려면 PIN 입력란 및 PIN 재확인란에 입력한 숫자가 일치해야 합니다. 기본적으로 점은 모든 텍스트 상자에 표시되지만, 자리 표시자일 뿐이며 실제 PIN 코드로 변경해야 합니다.

5. 권한을 선택하세요. 사용 가능한 구성 목록이 표시됩니다.
   사용자가 액세스하고 변경할 수 있는 필수 구성의 왼쪽에 있는 확인란을 선택하세요.
   필요한 구성을 선택한 후 확인을 선택하세요.
   사용자 창이 나타납니다.

   모두 선택은 사용 가능한 모든 구성을 동시에 선택합니다.
   모두 선택 취소를 선택하연 확인란의 체크 표시가 지워지고 선택이 취소됩니다.

   사용자는 권한 창에서 선택한 구성에만 액세스하여 변경할 수 있으며 읽기 전용 액세스로 선택되지 않은 구성을 찾아볼 수 있습니다. 선택하지 않은 구성의 경우, 변경이 허용되지 않습니다.

6. 사용자 창에서, 적용을 선택하세요.

## 사용자 활성화

1. 홈 보기에서, 설정 탭을 선택하세요. 그런 다음, 왼쪽에서 PIN을 선택하세요.

2. PIN 창에서, 구성을 선택하세요.

3. PIN-사용자 창에서 활성화하고 싶은 사용자 이름의 왼쪽에 있는 확인란을 선택하세요.

   PIN은 사용자 이름을 클릭하고 사용자 창 - 활성화 스위치를 켜짐으로 설정하여 활성화할 수도 있습니다.

## PIN 구성 활성화

1. 홈 보기에서, 설정 탭을 선택하세요. 그런 다음, 왼쪽에서 PIN을 선택하세요.

2. PIN 창에서, 구성을 선택하세요.

3. PIN-활성화 창에서 PIN 코드 스위치를 켜짐으로 설정해 주세요.

   사용자/PIN 중 최소 하나가 사용될 때 활성화될 수 있습니다. 사용자/PIN을 사용하지 않을 경우, 경고 창이 뜹니다.

4. 화면이 자동으로 잠기게 되는 슬롯 시간을 정의하는 비활동 타임아웃(초단위)을 입력하세요

   비활동 타임아웃의 기본값은 120 초: 전역 설정이며, 사용자 각 사용자마다 지정할 수 없습니다.

## 컨트롤러 GUI 또는 웹 GUI 잠금 해제

1. 홈 보기에서, GUI의 오른쪽 상단 모서리에 있는 자물쇠 아이콘을 선택해 주세요. 숫자 키패드가 있는 팝업 창이 나타납니다.

2. 구성한 PIN 코드를 입력하고 확인을 선택하세요.

   PIN이 활성화되고 화면 잠금이 해제되면 GUI 오른쪽 상단에 열린 자물쇠 아이콘이 나타납니다. 열린 자물쇠 아이콘을 선택하여, 컨트롤러 GUI 또는 웹 GUI를 수동으로 다시 잠글 수 있습니다.

## 사용자 비활성화

1. 홈 보기에서, 설정 탭을 선택하세요. 그런 다음, 왼쪽에서 PIN을 선택하세요.

2. PIN 창에서, 구성을 선택하세요.

3. PIN-사용자 창에서 비활성화하고 싶은 사용자 이름의 왼쪽에 있는 확인란의 체크 표시를 지워주세요.

   PIN은 사용자 이름을 클릭하고 사용자 창 - 활성화 스위치를 꺼짐으로 설정하여 비활성화할 수도 있습니다.

## 사용자 삭제

1. 홈 보기에서, 설정 탭을 선택하세요. 그런 다음, 왼쪽에서 PIN을 선택하세요.

2. PIN 창에서, 구성을 선택하세요.

3. PIN-사용자 창에서, 삭제할 사용자 이름의 오른쪽에 있는 삭제 아이콘을 선택하세요.

   사용자가 제거되면 PIN도 삭제됩니다. 삭제된 PIN을 사용하여 구성에 액세스 할 수 없습니다.