# 최종 각도 상태 - 31006

이 신호는 다음과 같은 최종 토크의 상태를 표시합니다:

- 적합 - 측정된 각도가 조임 프로그램에 구성된 한계 내에 있는 경우.

- 높음 - 측정된 각도가 조임 프로그램에 구성된 상한보다 큰 경우.

- 낮음 - 측정된 각도가 조임 프로그램에 구성된 하한보다 낮은 경우.

최종 각도 상태 신호의 값은 필드 버스 신호의 구성에 따라 다르게 표시됩니다.
사용자가 신호 변환기를 선택하면 신호에 다음 값 중 하나가 표시됩니다.

- O - 최종 각도 상태 적합.

- H - 최종 각도 상태 높음.

- L - 최종 각도 상태 낮음.

적용된 필터가 없는 경우 신호에 다음 값 중 하나가 표시됩니다.

- 1 - 최종 각도 상태 적합.

- 2 - 최종 각도 상태 높음.

- 3 - 최종 각도 상태 낮음.

SoftPLC의 이름: FINAL_ANGLE_STATUS

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 정수 | 2 | 8
StatusAsChar | 상태 | 정수 | 2 | 8

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓