# Startkälla

Använd verktygsstartkällan för att ställa in hur verktyget startas. Standardvärdet är Trycke endast.

Startkälla finns bara för vissa verktygstyper.

Alternativ för startkälla
Startkälla | Beskrivning
--- | ---
Endast avtryckare | Tryck på verktygsavtryckaren för att starta åtdragningen.
Avtryckare ELLER tryck | Tryck på verktygsavtryckaren eller tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Avtryckare OCH tryck | Tryck på verktygsavtryckaren och tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Endast tryck | Tryck verktyget mot förbandet för att starta åtdragningen.
Digital ingång | Ha en signal med hjälp av en digital ingång för att utlösa starten på åtdragningen. Omkopplaren för Fjärrstart måste vara inställd på På.
Tryckreglage OCH Digital ingång | Få en signal via digital ingång och tryck på verktygets tryckreglage för att starta åtdragningen. Omkopplaren för Fjärrstart måste vara inställd på Av.
Säkerhetsavtryckare | Två avtryckare (som med avtryckare och push) aktiverade inom 500 ms från varandra för att starta åtdragningen.