# 결과 보고자

결과 보고자를 사용하면 결과에서 선택한 생산자의 특정 값을 추출할 수 있습니다. 결과 보고자는 단계에 속하지만 값을 판독할 모니터/제한과 연결되어 있어야 합니다. 결과 보고자와 동일한 단계에 있는 모니터 또는 제한만 선택할 수 있습니다. 결과 보고자는 모니터 및 제한과 같은 방식으로 드레그 엔 드롭하여 단계에 추가할 수 있습니다. 각 결과 보고자는 특정 결과 값(예: 런다운 각도, 최종 토크, 프리베일링 토크)의 보고를 담당합니다.

결과 보고자를 다음에 연결할 수 있습니다.

- 프로그램 모니터

- 단계 모니터

- 단계 제한

각 결과 보고자는 최종 값 유형을 정의합니다:

- 최종 각도

- 최종 토크

- 프리베일링 토크

- 셀프-탭 토크

- 전류

- 런다운 각도

- 펄스 수

## 일반 매개변수

매개변수 | 설명
--- | ---
생산자 | 값을 생성하는 모니터/제한을 지정합니다.
값 | 선택한 생산자에서 표시할 값을 지정합니다.

한계:

- 주 경로의 단계에 속하는 모니터/제한 또는 프로그램 모니터/프로그램 제한에 결과 보고자를 추가할 수 있습니다.

- 한 단계에 여러 유형의 보고자가 존재할 수 있습니다.

- 예를 들면 모든 단계 및 프로그램 모니터 각도에 최종 각도 유형의 결과 보고자가 존재할 수 있습니다.

- 둘 이상의 결과 값이 있는 모니터/제한의 경우, 결과 리포터의 유형이 다르면 둘 이상의 결과 리포터를 추가할 수 있습니다.

- 단계 또는 프로그램 모니터/제한에 동일한 유형의 여러개의 결과 보고자가 존재하지 않을 수 있습니다.

- 가능한 각각의 최종 값 유형에 대해 하나의 결과만 보고됩니다.

규칙:

- 결과 항목의 내부 번호는 해당 결과 보고자와 동일해야 합니다.

- 모니터/제한 결과의 내부 번호는 구성에서 모니터/제한의 내부 번호와 동일해야 합니다.

- 단계 결과는 실행 순서에 따라 정렬되어야 합니다 첫 번째 실행 단계가 첫 번째 실행 순서이어야 합니다.

모니터/제한/단계에 있는 경우, 결과 보고자가 보고할 수 있는 값:

- 모니터/제한 측정 값 (플로트 또는 정수)

- 모니터/제한 상한 및 하한

- 상태

- 토크 트리거 및 각도 트리거

- 각도 목표 및 토크 목표 (단계에서 판독)

가능한 상태 값

- 낮음

- 양호

- 높음

- 기타

- NotSet

목표 값은 단계 모니터에 속해있지 않으므로, 모니터가 속한 단계에서 가져올 수 있습니다.