# IT – Impuls-Verschrauben bis Drehmoment / Lösen bis Drehmoment

Werkzeuge
IXB

Impuls-Stufen sind nur für IPB-P-Werkzeuge gültig.

Impuls-Verschrauben bis Drehmoment

Dieser Schritt erzeugt Verschraubungsimpulse in Vorwärtsrichtung, bis das Sollmoment erreicht ist.

Impuls-Lösen bis Drehmoment

Dieser Schritt erzeugt Verschraubungsimpulse in Rückwärtsrichtung, bis das Drehmoment unter dem Sollmoment liegt.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Sollmoment - Ts | Das Sollmoment muss zwischen 0 und dem Höchstdrehmoment des Werkzeugs liegen.
Pulsenergie Pe | Die Pulsenergie dient der Regelung der Energie-/Stromhöhe bei jedem Impuls. Die Pulsenergie muss zwischen 10% und 100% liegen. Standardwert: 100%.
Automatische Drehzahl | Ein: Das Werkzeug läuft sowohl im Impulsbetrieb als auch im impulsfreien Betrieb mit der Pulsenergiedrehzahl. Die Pulsenergiedrehzahl kommt während des gesamten Schritts zum Einsatz. Aus: Das Werkzeug läuft im impulsfreien Betrieb mit der eingegebenen Drehzahl und im Impulsbetrieb mit der Pulsenergiedrehzahl. Innerhalb des Schritts kommen so verschiedene Drehzahlen zum Einsatz.