# Limity požadovaného momentu

Nastavením limitov požadovaného momentu je možné zlikvidovať uťahovanie, ak výsledok momentu neklesne pod stanovené hraničné hodnoty momentu. Príliš vysoký moment môže zapríčiniť deformáciu skrutky ako dôsledok prechodu hraničného bodu a môže dokonca spôsobiť odstránenie závitu. Nedostatočný výsledok uťahovacieho momentu má za následok, že zverná silu nie je dostatočná na to, aby vydržala sily, pre ktoré je spoj vytvorený.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Limity momentu | Uťahovanie sa považuje za NOK, ak je výsledok momentu mimo rozsahu, ktorý je definovaný min. a max. momentom. Auto: Limity momentu sú automaticky nastavené na predvolené hodnoty stanovené pre min. a max. moment. Manuálne: Povoľuje manuálne nastavenie hodnôt limitu uťahovacieho momentu. | Auto
Minimálny moment | Hodnota momentu pre dolný limit uťahovacieho momentu. Môže byť zadané, ak bola zvolená možnosť Manuálne. | 95% z požadovaného momentu
Maximálny moment | Hodnota momentu pre vyšší limit uťahovacieho momentu. Môže byť zadané, ak bola zvolená možnosť Manuálne. | 120% z požadovaného momentu

Parameter Zmerať moment pri môže mať odlišné hodnoty. V predvolenom nastavení sa moment meria na vrchole uťahovacieho momentu. Možné hodnoty parametrov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Názov | Popis
--- | ---
Hodnota max. moment | Meria najvyššiu hodnotu momentu počas uťahovania.
Hodnota uhla na vrchole | Meria hodnotu momentu pri najvyššej hodnote uhla.
Hodnota pri vypnutí | Meria hodnotu záverečného momentu pred vstupom do stupňa zlomu.