# Limitazioni fase

La disponibilità delle fasi di serraggio, dei monitoraggi e delle restrizioni dipende dalla licenza installata sul controller.

Per garantire che il serraggio si arresti in caso di eventi inattesi, si possono aggiungere limitazioni al programma di serraggio multifase. Queste limitazioni potrebbero, ad esempio, verificare che una coppia massima non venga raggiunta o che una parte del serraggio multifase non impieghi troppo tempo. Ogni fase ha una serie di limitazioni obbligatorie e limitazioni opzionali. I limiti obbligatori sono compresi quando si trascina una nuova fase al programma multifase. Tutte le fasi possono avere fino a quattro limitazioni ciascuna.

Per il serraggio sincronizzato in Power Focus 6000 e Power Focus 8, è possibile usare punti di sincronizzazione nel programma di serraggio. Quando viene soddisfatta una delle condizioni definite per una limitazione, l'utensile si arresterà immediatamente e il programma passerà al punto di sincronizzazione seguente (valido solo se si usa il serraggio sincronizzato in Power Focus 6000, Power Focus 8 e Flex), o alla fine del programma. Nei controller sprovvisti di serraggio sincronizzato, l'utensile si arresta immediatamente e il programma salta alla fase finale.

Solo per Flex:

Per ciascuna restrizione, selezionare Riparabile = Sì per consentire un nuovo tentativo quando si arresta il serraggio.

Le seguenti limitazioni sono aggiunte automaticamente ad ogni fase aggiunta al programma di serraggio multifase.

Limitazioni fase predefinite
Limitazione fase | Fasi applicabili
--- | ---
Tempo massimo | Tutti tranne Risultato esterno e MWR
Coppia massima | Serra ad angolo Serra a coppia + angolo Svitamento turbo Attendi Rilascio attacco Esegui fino a ingresso digitale Serraggio per il rilascio del trigger TensorPulse Impulso
Angolo massimo | Serra a coppia TurboTight Svitamento turbo Serra a DynaTork Attendi Esegui fino a ingresso digitale Svita alla coppia Spanatura a coppia Avvitamento Serra a rendimento Sottotesta avvitamento a impulsi TensorPulse

Strumenti disponibili per ogni tipo di sistema
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Power Focus 6000 Serraggio sincronizzato / Power Focus 8 Serraggio sincronizzato | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Potenza Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Limitazioni fase
Utensili
Ricerca