# 外部标识符 - 10045

外部标识符中发送的字符串作为 VIN 号包含在结果中。可以提供最多 2 个标识符，从现场总线传递以进行任务选择。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_IDENTIFIER

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE