# Configuração de Extremidade Frontal

Configure a ferramenta para utilizar o acessório frontal correto.

1. Acesse Ferramenta no menu página inicial e selecione Ferramenta a Cabo > Configuração de Extremidade Frontal.

2. Selecione o Tipo de Extremidade Frontal.

   Caso seja selecionada Boca Aberta, é possível definir os seguintes parâmetros:

   Antes de usar o Acessório Frontal com Engrenagem (GFA), seja de Open End(Extremidade aberta) ou Closed End(Extremidade fechada, certifique-se de que a cabeça e o corpo da ferramenta estejam adequadamente montadas e configuradas. A não observância desta recomendação pode resultar em danos ao batente mecânico na cabeça, especialmente para o tipo de Open End(Extremidade aberta), se a ferramenta operar na direção errada.

   Definições | Descrição
   --- | ---
   Sentido de rotação invertido | Indica a direção da rotação. Sim: Revertida Não: Não revertido (Padrão)
   Sentido do aperto | CW: Padrão Sentido do aperto definido como horário CCW Sentido do aperto definido como anti-horário.
   Limite de posicionamento | Manual Define o limite de posicionamento do Torque. Auto: Padrão O limite de posicionamento do torque é definido para 2% do torque máximo, mas com 2 Nm, no mínimo.

3. Selecione Aplicar para instalar a configuração. A ferramenta iniciará novamente.

## Realizar ajuste de Boca Aberta

A função de ajuste de Boca Aberta está disponível para ferramentas configuradas com acessório frontal com engrenagem (GFA) de boca aberta. A função calcula a relação de engrenagem verdadeira, tanto para a ferramenta quanto para a extensão combinadas, e salva-a na ferramenta. O ajuste levará cerca de dois minutos para ser realizado.

Ao ser concluído o ajuste de Boca Aberta, a ferramenta deve ser calibrada com a extensão de Boca Aberta fixada.

1. Selecione Realizar e pressione o gatilho da ferramenta.

2. Siga as instruções na tela e mantenha pressionado o gatilho da ferramenta até que o ajuste de Boca Aberta seja concluído.

   - Caso o ajuste de Boca Aberta seja bem-sucedido, um evento OK será exibido.

   - Caso o ajuste de Boca Aberta seja malsucedido, ou o gatilho da ferramenta tenha sido liberado antes do término do ajuste, um evento NOK será exibido.