# TTC - Apertar conforme a Embreagem

Ferramentas
XCB

Essa etapa executa a ferramenta na velocidade programada no sentido do avanço até que a embreagem seja liberada. Quando a ferramenta detectar a liberação da embreagem, a etapa encerrará com o status de OK.

A etapa de Apertar conforme a Embreagem só é válida para a ferramenta XCB

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Mudança de velocidade | Ângulo ou Torque
Ângulo de Acionamento/Torque de Acionamento | O ângulo de acionamento (em graus) ou o torque de acionamento (em Nm) em que a velocidade muda.
Velocidade | A velocidade alvo (em rpm)
Tipo da rampa de velocidade | Mude para escolher o tipo de rampa de velocidade: Rígida, Flexível ou Manual.