# TTC - Serraggio su frizione

Strumenti
XCB

Questa fase fa funzionare l'utensile con la velocità programmata in direzione di marcia fino al rilascio della frizione. Quando lo strumento rileva il rilascio della frizione, la fase termina con uno stato di OK.

Il passo "Tighten to Clutch" è valido solo per l'utensile XCB.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Cambio di velocità | Angolo o coppia
Angolo di grilletto/Torsione di grilletto | L'angolo di grilletto (in gradi) o la coppia di grilletto (in Nm) a cui si sposta la velocità.
Velocità | La velocità target (in giri/min)
Tipo di rampa di velocità | Interruttore per scegliere il tipo di rampa di velocità: Hard, Soft o Manual