# TAW - Torque na janela de ângulo

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Essa restrição verifica se o torque medido na Extensão da janela de ângulo fica dentro dos Limites de torque. Se o torque medido ficar fora dos limites, a ferramenta para imediatamente e o programa vai para o final. A Extensão da janela de ângulo começa em Ângulo inicial a partir do ponto em que o primeiro torque ultrapassa o Torque de acionamento. Se Torque de acionamento não for definido, o Ângulo inicial começa no início da restrição.

Se o final da Extensão da janela de ângulo não for atingido, o status da restrição é NOK.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Trigger Torque (Torque de Acionamento) | Deve ser >=0
Start Angle (Ângulo Inicial) | Deve ser >=0
Window Length (Extensão da Janela) | Deve ser > 0
Minimum Limit (Limite Mínimo) | Deve ser >=0
Maximum Limit (Limite Máximo) | Deve ser <= Limite mínimo