# PVTL - Torque pós-visualização baixo

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

O mesmo que o monitor Post View Torque High (Torque Alto Pós-visualização), mas, em vez disso, esse monitor verifica se todos os valores de torque em Angle Window Length (Extensão da Janela de Ângulo) estão acima do Low Limit (Limite Baixo).

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Start Angle (Ângulo Inicial) | Deve ser >=0
Window length (Extensão da janela) | Deve ser > 0
Número de amostras | Valor mínimo =1 Valor máximo = 80
Low Limit (Limite Baixo) | Torque mais baixo aceitável.