# Apertar conforme o torque e ângulo (T&A)

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Esta etapa de aperto opera a ferramenta na velocidade fornecida no sentido do avanço, até que tanto o torque-alvo quanto o ângulo-alvo sejam atingidos.

As medições de torque começam no início da etapa.
Se o acionador de torque NÃO estiver definido, as medições de ângulo começam no início da etapa.
Se o acionador de torque estiver definido, as medições de ângulo começam quando o acionador de torque é atingido.

A etapa finaliza quando:
Torque Medido >= Torque-alvo (Ts)
E
(Ângulo Medido - Ângulo Medido no Acionador de Torque) >= ângulo-alvo (As).

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque-alvo (Ts) | Valor-padrão: 0. Deve ser > 0 e <= Torque Máx. da Ferramenta.
Ângulo-alvo (As) | Valor-padrão: 0. Deve ser > 0.
Acionador de Torque (Tt) | Valor-padrão: NÃO definido. Deve ser > 0 e < Torque-alvo (Ts).
Velocidade (n) | Padrão: 60 rpm. Deve ser > 0 e <= Velocidade Máx. da Ferramenta.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o Tipo da rampa de velocidade se abre automaticamente.
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:
Aperto conforme Torque E Ângulo sem Acionador de Torque definido

A | Torque-alvo
B | Ângulo-alvo

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:
Aperto conforme Torque E Ângulo com Acionador de Torque definido

A | Torque-alvo
B | Acionador de Torque
C | Ângulo-alvo