# NOK (불량) 결과 목록

오류 메시지 | 설명 | GUI 위치
--- | --- | ---
드라이브 오류 | 내부 드라이버 오류 또는 드라이버 손실이 감지되었습니다. | 해당 사항 없음
리히트 | 이미 조여진 볼트를 조이려는 시도입니다. | 조임 매개변수(편집) > 리히트 감지
최대 이상의 소프트 시동 토크 | 소프트 스타트 토크가 최대 수준을 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (단계 1) 소프트 스타트 > 최대 토크
최대 이상의 셀프탭 토크 | 셀프탭 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (단계 2) 셀프탭 > 최대 토크
최소 미만의 셀프탭 토크 | 셀프탭 토크가 최소 한계 미만입니다. | 조임 매개변수 (편집) > (단계 2) 셀프탭 > 최소 토크
안전 토크 한계 낮음 | 토크 센서가 정확하게 장착되었는지 확인하기 위해 자동으로 계산된 토크 값입니다. | 해당 사항 없음
최대 이상의 런다운 토크 | 런다운 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (단계 2) 런다운 토크 한계 > 최대 토크
최대 이상의 런다운 각도 | 런다운 각도가 최대 레벨을 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (단계 2) 런다운 각도 한계 > 최대 각도
최대 시간 제한을 초과한 런다운 | 런다운 시간이 최대 한계를 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (2단계) 런다운 각도 한계 > 최대 시간
최소 시간 제한 이하의 런다운 | 런다운 시간이 최소 한계 미만입니다. | 조임 매개변수 (편집) > (2단계) 런다운 각도 한계 > 최소 시간
최소 미만의 런다운 토크 | 런다운 토크가 최소 레벨 미만입니다. | 조임 매개변수 (편집) > (단계 2) 런다운 토크 한계 > 최소 토크
최소 미만의 런다운 각도 | 런다운 각도가 최소 레벨 미만입니다. | 조임 매개변수 (편집) > (2단계) 런다운 각도 한계 > 최소 각도
최대 이상의 최종 단계 토크 | 최종 단계 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 최종 단계 > 토크 한계 수동 > 최대 토크
최대 이상의 최종 단계 각도 | 최종 단계 각도가 최대 레벨을 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 최종 단계 > 각도 최대
최소 미만의 최종 단계 토크 | 최종 단계 토크가 최소 레벨 미만입니다. | 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 최종 단계 > 토크 한계 수동 > 최소 토크
최소 미만의 최종 단계 각도 | 최종 단계 각도가 최소 레벨 미만입니다. | 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 최종 단계 > 각도 최대
조임 종료 | 조임 시간 제한이 초과되었습니다. | [다단] 조임 파라미터 (편집)> 단계 종속 [기타 조임 프로그램]: 고정된 매개변수가 30초로 설정되
트리거 손실 | 공구 트리거가 목표에 도달하기 전에 해제되었습니다. | [다중 단계]: 단계 목표에 도달하기 전에 트리거 해제에 도달했음 [기타 조임 프로그램]: 조임 단계 완료 전에 트리거 해제
슬립 오프 | 소켓이 너트를 풀었습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 조임 매개변수 > 슬립오프 검출 시간
최종 단계 전에 목표에 도달함 | 조임 프로그램에서 최종 단계 전에 목표 토크에 도달했습니다. | 목표 토크
최소 미만의 포스트 보기 토크 | 포스트 보기 토크가 최소 레벨 미만입니다. | 조임 매개변수 (편집) > (2단계) 포스트 보기 토크 > 최소 토크
최대 이상의 포스트 보기 토크 | 포스트 보기 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (2단계) 포스트 보기 토크 > 최대 토크
포스트 보기 토크 간격 도달하지 않음 | 포스트 보기 토크 간격이 도달되지 않았습니다. | 조임 매개변수 (편집) > (2단계) 포스트 보기 토크 > 최소 토크 길이
토크 보정 간격에 도달하지 않았음 | 런다운 종료에 미도달하기 전의 토크 보상 간격 각도. | 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 토크 보상 > 토크 보상점
공구 이동 초과됨 | 공구가 설정한 각도 한계 이상으로 이동했습니다. | 조임 매개변수(편집) > (1단계) TrueAngle 보상(켜짐); 공구 이동 한계 > 양/음
현재 모니터링 오류 | 전류 모니터링 오류. | 조임 매개변수 (편집) > (1단계) 전류 모니터링 (켜짐)
최대 시간 제한을 초과한 최종 단계 |  | [TurboTight] 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 최종 단계 > 최대 시간
최소 시간 제한 미만의 최종 단계 |  | [TurboTight] 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 최종 단계 > 최소 시간
TurboTight 시간 제한 초과 | TurboTight 시간 제한을 초과했습니다. | [TurboTight] 조임 매개변수 (편집) > (3단계) 최종 단계 > 최대 시간
모니터 높게 맞음 | 렌치만. 모니터에서 스너그 값 초과를 감지했습니다. | 조임 매개변수 (편집)> 런다운 스테이지 (2 단계) 런다운 완료> 런다운 완료 토크
잔류 토크 없음 | 렌치만. 잔류 토크가 임계 값 미만이었습니다. | [TurboTight] + [TensorPulse] 조임 매개변수 (편집)> (단계 3) > 조임 매개변수 > 잔류 토크 상관 계수
과속 | 렌치만. 렌치 자이로가 빠른 속도로 인해 각도를 측정하는 데 실패했습니다. | 해당 사항 없음
정지됨 | 목표에 도달하기 전에 외부에서 정지되었습니다. | [다중 단계]: 조임 단계에 도달하기 전에 외부에서 중지됨 [기타 조임 프로그램]: 조임 단계가 완료되기 전에 외부적으로 중지됨