# Códigos de evento

Los diferentes tipos de eventos se utilizan para informar al usuario sobre determinados cambios o sucesos del sistema. Cada evento requiere una acción diferente.

Algunos de los procedimientos descritos solo puede realizarlos personal de servicio Atlas Copco.

Para más información sobre un código de evento específico, utilice los filtros a continuación o introduzca los criterios de búsqueda del código de evento en la casilla de búsqueda.

Código de evento
Tipo de evento
Nombre del evento
Descripción
Procedimiento
Registro/Pantalla/Confir./Config.
Disponible para
Grupo
Búsqueda

Código de evento | Tipo de evento | Nombre del evento | Descripción | Procedimiento | Registro/Pantalla/Confir./Config. | Disponible para | Grupo
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Controlador iniciado | El controlador se pone en marcha. |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Controlador y herramienta
1001 | Advertencia | Número de serie del controlador actualizado | Generado en el arranque si el número de serie de la caja de la placa IT (número de serie del controlador) no coincide con el número de serie de la caja de la placa AUX. La placa AUX se considera una pieza que no se puede sustituir in situ. El controlador se reinicia cuando se actualiza el número de serie. | Cambie la placa TI o la caja. | Registro Pantalla Confirmar Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controlador y herramienta
1010 | Info | Herramienta conectada | Se conecta una herramienta. |  | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Controlador y herramienta
1011 | Info | Herramienta desconectada | Se desconecta una herramienta. |  | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Controlador y herramienta
1012 | Info | La herramienta ha rechazado la conexión del controlador | Este evento se puede producir si la herramienta se encuentra en una zona silenciosa. | Compruebe si hay otro controlador conectado a la herramienta. Asegúrese de que se han configurado correctamente los ajustes de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Controlador y herramienta
2000 | Advertencia | Batería baja |  | Sustituir la batería. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2001 | Advertencia | Batería vacía |  | Sustituir la batería. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2002 | Advertencia | Nivel de carga bajo de la batería de la herramienta | Detectado problema de salud de la batería. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. | Sustituir la batería. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2004 | Advertencia | La herramienta no es del tipo preferido | La herramienta se ha sustituido con una herramienta con un par máximo de herramienta distinto. | Cambiar herramienta. | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2006 | Advertencia | Nivel de carga bajo de la batería auxiliar de la herramienta | El rendimiento de la batería auxiliar en la herramienta es demasiado bajo. | Debería sustituir la batería auxiliar. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2007 | Advertencia | Falta la batería auxiliar de la herramienta o está dañada | Falta la batería auxiliar de la herramienta o está dañada. Válido únicamente en herramientas SRB y TBP. | Insertar batería. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2008 | Advertencia | Error de batería auxiliar de la herramienta | Error de batería auxiliar de la herramienta detectado. Válido únicamente en herramientas SRB y TBP. | Sustituir la batería. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2009 | Advertencia | Tensión de la batería auxiliar baja | La batería auxiliar del controlador está casi agotada. | Sustituir la batería. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2010 | Error | Versión software herramienta no coincide | Las versiones de software de la herramienta y el controlador no son compatibles. | Revisar herramienta - actualizar software de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2012 | Advertencia | Perturbación en comunicación de herramienta | La comunicación entre la herramienta y el controlador se ha interrumpido. | Recolocar la antena. | Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Herramienta
2013 | Advertencia | Posición ilegal del anillo | El conmutador de dirección de la herramienta está en una posición errónea. | Si ocurre frecuentemente - revise la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2014 | Advertencia | Herramienta sobrecalentada | Herramienta sobrecalentada. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. | Permitir que la herramienta se enfríe | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2015 | Error | Error en el sensor de temperatura de la herramienta | Herramientas SRB, TBP y IxB únicamente. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2016 | Advertencia | Sobrecalentamiento de la unidad de impulsos de la herramienta | Sobrecalentamiento de la unidad de impulsos. La herramienta no está bloqueada pero la advertencia se muestra al arrancar la herramienta mientras la temperatura de la unidad de impulsos esté por encima del umbral. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. | Permitir que la herramienta se enfríe | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2019 | Advertencia | La herramienta no ha podido poner en marcha el motor | Fallo en el motor de la herramienta. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2020 | Advertencia | La herramienta requiere el ajuste del motor | La herramienta requiere el ajuste del motor. | Realice el ajuste del motor. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2021 | Advertencia | Fallo de ajuste del motor | Fallo de ajuste del motor. | Realice el ajuste del motor o realice el servicio de la herramienta | Registro | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2022 | Info | Ajuste del motor finalizado | Ajuste del motor finalizado. |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2023 | Advertencia | La herramienta requiere ajuste de boca abierta | La herramienta requiere ajuste de boca abierta. | Realice el ajuste de boca abierta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2024 | Advertencia | Fallo de ajuste de boca abierta | Fallo de ajuste de boca abierta. | Intente realizar el ajuste de boca abierta una vez más. Si vuelve a fallar, realice el servicio de la herramienta. | Registro Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2025 | Info | Ajuste de boca abierta correcto | Ajuste de boca abierta correcto. |  | Registro Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2026 | Advertencia | Fallo de posición de boca abierta | Fallo de posición de boca abierta. | Pulse de nuevo el gatillo de la herramienta y espere a que finalice el posicionamiento. Si vuelve a fallar, realice el servicio de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2027 | Advertencia | Uso limitado a causa de temperatura alta de la herramienta | Se ha alcanzado el valor límite de temperatura. Se ha interrumpido el apriete para reducir el riesgo de apagado de la herramienta por sobrecalentamiento. | Espere a que descienda la temperatura de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2030 | Error | Fallo de memoria de herramienta: Cambiar herramienta | Memoria de herramienta corrupta. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2031 | Error | Memoria de accesorios de herramienta corrupta | Memoria de accesorios de herramienta corrupta. | Realice el mantenimiento del accesorio de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2040 | Error | Fallo de comprobación del sistema |  |  | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2041 | Error | Error transductor de par | Se generará en el error de calibración o si la herramienta informa de un error de transductor. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2042 | Error | Error de transductor de ángulo |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2043 | Error | Error fallo toma de tierra de herramienta |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2044 | Info | Intervalo de mantenimiento herramienta transcurrido | Indica que es necesario revisar la herramienta. Activado cuando el número de aprietes se ha excedido. | Realice la revisión de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2045 | Advertencia | Datos de calibración de herramienta no válidos | Si la validación de los datos de calibración falla. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2046 | Info | Herramienta: La siguiente fecha de calibración ha expirado | Indica que es necesario calibrar la herramienta. Se activa cuando se acciona la alarma de calibración en la configuración y la fecha actual es posterior a la de la próxima fecha de calibración. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2048 | Info | Valor de calibración de herramienta actualizado por el dispositivo QA | La calibración de herramienta se ha actualizado al realizar una calibración con un dispositivo QA. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2050 | Error | Archivo de parámetros de herramienta no compatible | Faltan parámetros necesarios de la herramienta. | Actualice los parámetros de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2060 | Info | Comportamiento inesperado del gatillo | Se utiliza para evitar el arranque de la herramienta si el accesorio está conectado. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2071 | Error | Memoria de herramienta dañada | El descriptor de la herramienta está dañado | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2072 | Info | Dispositivo desconocido conectado |  |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2073 | Advertencia | Fallo supervisión gatillo de herramienta | Fallo del canal HW. Discordancia entre hardware y software del gatillo de la herramienta. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2074 | Advertencia | Fallo en la placa del indicador de herramienta | Fallo en la placa del indicador de herramienta. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2075 | Advertencia | Fallo de tensión en ventilador de herramienta | Fallo de tensión en ventilador de herramienta. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2076 | Advertencia | Fallo de tensión en bus accesorio de herramienta | Fallo de tensión en bus accesorio de herramienta. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2077 | Advertencia | Error en el sensor de gatillo de la herramienta | Error en el sensor de gatillo de la herramienta. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2078 | Info | Programa de apriete de la herramienta actualizado | Herramienta bloqueada debido a actualización de programa de apriete. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2079 | Error | Cable de la herramienta no compatible | El cable de la herramienta está dañado El chip del cable no responde o está dañado. | Cambiar el cable. | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2080 | Error | Fallo de la batería de la herramienta | Tensión de CC demasiado baja o demasiado alta. Fallo de la batería. | Contacte con el representante de Atlas Copco y envíe la batería a Atlas Copco (no la reutilice). | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2081 | Error | Alcanzado límite de corriente de la herramienta | Se ha alcanzado el valor límite actual y se desactiva el accionamiento. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2082 | Error | Error de medición de corriente de la herramienta | Error en la medición de la corriente. La corriente no puede medirse con un resultado fiable. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2083 | Error | Error interno de la herramienta | Varios errores de hardware interno. Válido únicamente en herramientas SRB e IxB. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2084 | Error | Error del software interno de la herramienta | Varios errores de software interno. Válido únicamente en herramientas SRB e IxB. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2085 | Error | Error RBU herramienta | El software de la herramienta ha detectado un error de RBU. | Compruebe que la RBU está conectada correctamente. Si el error sigue presente, revise la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2086 | Error | Herramienta ahogada | El motor de la herramienta se ahoga. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2087 | Advertencia | Corriente del motor de la herramienta alta | Se ha excedido el valor límite de corriente del motor de la herramienta y la herramienta se ha bloqueado. La herramienta entrará en modo a prueba de fallos. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2088 | Advertencia | Corriente de la batería de la herramienta alta | Corriente de la batería de la herramienta demasiado alta. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2089 | Advertencia | Tensión del accionamiento de la herramienta baja | La tensión de accionamiento de la herramienta está por debajo del valor límite de tensión inferior monitorizado. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2090 | Advertencia | Tensión del accionamiento de la herramienta alta | La tensión de accionamiento de la herramienta está por encima del valor límite de tensión superior monitorizado. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2091 | Advertencia | Error de placa principal de la herramienta | Error interno de placa principal de la herramienta. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Herramienta
2092 | Advertencia | Error de módulo de herramienta eléctrica | Error interno de módulo de herramienta eléctrica Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2093 | Advertencia | Nivel de aceite de la unidad de impulsos bajo | El nivel de aceite de la herramienta de impulsos conectada es bajo. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2094 | Advertencia | Nivel de aceite de la unidad de impulsos vacío | El nivel de aceite de la herramienta de impulsos conectada es inferior al nivel operativo requerido. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2095 | Advertencia | Comunicación perdida con la batería de la herramienta | La herramienta ha perdido comunicación con la batería. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. | Compruebe que la batería está bien insertada. Si no, cambie la batería. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2096 | Error | Error de coincidencia versión software de batería de herramientas | Software de batería de herramienta no compatible con software de herramienta. Válido únicamente en herramientas SRB, TBP e IxB. | Actualizar el software. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2100 | Info | STwrench smartHEAD eliminado | Se ha eliminado STwrench smartHEAD. | Vuelva a conectar el smartHEAD y reinicie la llave. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2101 | Advertencia | Apriete de llave durante bloqueo | Se ha realizado un apriete de llave cuando la herramienta se encontraba en estado de bloqueo en el controlador. | Espere a que el estado de la herramienta en el controlador pase a desbloqueado. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Herramienta
2120 | Advertencia | Imposible iniciar: La herramienta no tiene transductor de par activo |  |  | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2121 | Advertencia | Los transductores están desactivados para la herramienta conectada |  |  | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2122 | Advertencia | Imposible iniciar: No se ha podido encontrar en la herramienta el transductor de par requerido |  | Cambie a una herramienta con transductores de par múltiple o actualice el ajuste «Solicitar par doble» en Configuración de herramienta. | Registro Pantalla | Flex IxB | Herramienta
2123 | Advertencia | Imposible iniciar: No se ha podido encontrar en la herramienta el transductor de ángulo requerido |  | Cambie a una herramienta con transductores de par múltiple o actualice el ajuste «Solicitar par doble» en Configuración de herramienta. | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2125 | Error | Error de transductor de par en transductor 2 | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2127 | Error | Error de calibración del transductor de par de herramienta | Hay un error en el transductor de par. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Herramienta
2129 | Error | Transductor de par de herramienta: Error de prueba de desviación | Hay un error en el transductor de par. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening XB | Herramienta
2131 | Error | Transductor de par de herramienta: Error de compensación a cero | Hay un error en el transductor de par. | Asegúrese de que el apriete se inicia con par cero en la herramienta. Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Herramienta
2133 | Error | Error de hardware del transductor de par de herramienta | Hay un error en el transductor de par. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Herramienta
2135 | Error | Error de transductor de par de herramienta: Exceso de flujo en convertidor A/D | Hay un error en el transductor de par. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Herramienta
2136 | Error | Error de calibración del transductor de par de herramienta en el transductor 2 | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2137 | Error | Error de transductor de par de herramienta: Se ha producido un error en la prueba de desviación en el transductor 2 | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2138 | Error | Error de transductor de par de herramienta: Se ha producido un error en la compensación a cero en el transductor 2 | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Asegúrese de que el apriete se inicia con par cero en la herramienta. Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2139 | Error | Error de hardware del transductor de par de herramienta en el transductor 2 | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2140 | Error | Error de transductor de par de herramienta: Exceso de flujo en convertidor A/D en el transductor 2 | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla | Flex | Herramienta
2142 | Error | Error de redundancia del transductor de par | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Restablecer error de redundancia | Registro Pantalla | Power Focus 6000 Tools Control | Herramienta
2143 | Error | Error de redundancia del transductor de ángulo | Hay un error en el transductor de par 2 de una herramienta con transductores múltiples. | Restablecer error de redundancia | Registro Pantalla | Power Focus 6000 Tools Control | Herramienta
2202 | Error | Se ha producido una sobrecarga de corriente de la HMI de herramienta | Se ha detectado una sobrecarga de corriente de la HMI de herramienta. | Realice el mantenimiento de la herramienta. Sustituya la HMI de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB | Herramienta
2203 | Error | Se ha producido una sobrecarga de corriente en la luz frontal de la herramienta. | Se ha detectado una sobrecarga de corriente de la luz frontal de la herramienta | Realice el mantenimiento de la herramienta. Sustituya la luz frontal de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB | Herramienta
2204 | Error | Se ha producido una sobrecarga de corriente del bus de accesorios | Se ha detectado una sobrecarga de corriente del bus de accesorios | Realice el mantenimiento de la herramienta. Sustituya el bus de accesorios. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB | Herramienta
2207 | Error | Se ha producido una sobrecarga de corriente del vibrador | Se ha detectado una sobrecarga de corriente del vibrador. | Realice el mantenimiento de la herramienta. Sustituya el vibrador. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB | Herramienta
2208 | Advertencia | Temperatura alta de la CPU del sistema | Temperatura alta de la CPU del sistema. | Espere a que descienda la temperatura de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB | Herramienta
2209 | Error | Temperatura crítica de la CPU del sistema | Temperatura crítica de la CPU del sistema. | Espere a que descienda la temperatura de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB XB | Herramienta
2210 | Error | Fuente de alimentación no compatible: apriete no permitido | Batería con tensión demasiada baja acoplada a la herramienta. | Acople una batería con una tensión mayor a la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB | Herramienta
2217 | Info | Funcionando con batería auxiliar | Funcionando con batería auxiliar. |  | Registro | IxB | Herramienta
2218 | Info | Batería conectada | Batería conectada o controlador/herramienta iniciada. |  | Registro | IxB | Herramienta
2219 | Info | Fuente de alimentación: desconocida | Fuente de alimentación desconocida conectada o controlador/herramienta iniciada con fuente de alimentación desconocida. |  | Registro | IxB | Herramienta
2220 | Error | Fallo de ventilador de herramienta | Se aplica a IPB-P | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2221 | Advertencia | Batería sobrecalentada | La temperatura de la batería es demasiado alta. | Cambie la batería y permita que se enfríe. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Herramienta
2222 | Advertencia | Uso limitado a causa de temperatura alta de la batería | La temperatura de la batería es demasiado alta. | Cambie la batería y permita que se enfríe. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Herramienta
2223 | Error | El LED delantero no está disponible | Al arrancar la herramienta, si no se detecta el LED delantero, se activará este evento. | Fije la luz delantera o la conexión del cable de la luz delantera. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Controlador y herramienta
2224 | Error | El color del LED delantero no está disponible | Al arrancar la herramienta, si no se detecta el color del LED delantero, se activará este evento. | Fije el color de la luz delantera o la conexión del cable de la luz delantera. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Controlador y herramienta
2225 | Error | Los botones RHMI no están disponibles | Al arrancar la herramienta, si no se detectan los botones RHMI, se activará un evento. | Fije los botones RHMI. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Controlador y herramienta
2226 | Error | El anillo LED no está disponible | Al arrancar la herramienta, si no se detecta el anillo LED, se activará un evento. | Fije las luces del anillo de respaldo o la conexión de luz del anillo de respaldo. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Controlador y herramienta
2227 | Error | El ventilador no está disponible | Al arrancar la herramienta, si no se detecta el ventilador, se activará un evento. | Fije el ventilador. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Controlador y herramienta
2228 | Error | El panel RRE no está disponible | Al arrancar la herramienta, si no se detecta la interfaz del panel de la herramienta, se activará un evento. | Fije la interfaz del panel de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Controlador y herramienta
2229 | Advertencia | Batería auxiliar de la herramienta vacía | La batería auxiliar de la herramienta está vacía. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2230 | Info | Batería auxiliar de la herramienta completamente cargada | La batería auxiliar de la herramienta está completamente cargada. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2231 | Advertencia | Falta la batería auxiliar de la herramienta | Falta la batería auxiliar de la herramienta. | Insertar batería. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2232 | Advertencia | Batería auxiliar de la herramienta rota | La batería auxiliar de la herramienta está rota. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Herramienta
2300 | Error | Error de placa principal de la herramienta - tensión fuera de rango (par) |  | Reinicie la herramienta. Si persiste el error, realice el mantenimiento de la herramienta y busque conexiones sueltas en los conectores de los cables. Inspeccione si hay posibles daños en los cables. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2301 | Error | Error de placa principal de la herramienta - tensión fuera de rango (analógica) |  | Reinicie la herramienta. Si persiste el error, realice el mantenimiento de la herramienta y busque conexiones sueltas en los conectores de los cables. Inspeccione si hay posibles daños en los cables. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2302 | Error | Error de placa principal de la herramienta - tensión fuera de rango (MCU Vdd) |  | Reinicie la herramienta. Si persiste el error, realice el mantenimiento de la herramienta y busque conexiones sueltas en los conectores de los cables. Inspeccione si hay posibles daños en los cables. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2303 | Error | Error de placa principal de la herramienta - tensión fuera de rango (etapa arriba) |  | Reinicie la herramienta. Si persiste el error, realice el mantenimiento de la herramienta y busque conexiones sueltas en los conectores de los cables. Inspeccione si hay posibles daños en los cables. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2304 | Error | Error de placa principal de la herramienta - tensión fuera de rango (UPS) |  | Reinicie la herramienta. Si persiste el error, realice el mantenimiento de la herramienta y busque conexiones sueltas en los conectores de los cables. Inspeccione si hay posibles daños en los cables. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2305 | Error | Error de placa principal de la herramienta - tensión fuera de rango (alimentación de la herramienta) |  | Reinicie la herramienta. Si persiste el error, realice el mantenimiento de la herramienta y busque conexiones sueltas en los conectores de los cables. Inspeccione si hay posibles daños en los cables. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2306 | Error | Error de placa principal de la herramienta - tensión fuera de rango (Vdd) |  | Reinicie la herramienta. Si persiste el error, realice el mantenimiento de la herramienta y busque conexiones sueltas en los conectores de los cables. Inspeccione si hay posibles daños en los cables. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2307 | Error | Error de placa principal de la herramienta - fallo de hardware (IMU) |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2331 | Error | Error de módulo de herramienta eléctrica - baja tensión (referencia) |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2332 | Error | Error de módulo de herramienta eléctrica - alta tensión (referencia) |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2333 | Error | Error de módulo de herramienta eléctrica - baja tensión (UPS) |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2334 | Error | Error de módulo de herramienta eléctrica - alta tensión (UPS) |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2335 | Error | Error de módulo de herramienta eléctrica - baja tensión (dominio de reserva) |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2336 | Error | Error de módulo de herramienta eléctrica - alta tensión (dominio de reserva) |  | Realice el mantenimiento de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. | IxB | Herramienta
2500 | Error | Número máx. de barra del tirador del dispositivo de apriete | La barra del tirador del dispositivo de apriete se debe sustituir. El uso del sistema está bloqueado. Solo se puede liberar la presión. | Envíe el dispositivo de apriete a la organización de servicio para sustitución de la barra de tirador. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2501 | Error | Alarma de protección del motor de bomba | La protección del motor de bomba ha detenido el motor. El sistema debe detenerse. Si el sistema está presurizado, requiere medidas manuales para liberar presión. | Apague el sistema. Si está presurizado, libere mecánicamente la presión y envíe la bomba al servicio. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2502 | Error | Alarma de nivel de aceite bajo en motor de bomba | El nivel de aceite del motor de bomba es bajo, lo que ha detenido el motor. Si el sistema está presurizado, requiere medidas manuales para liberar presión. | Apague el sistema. Si está presurizado, libere mecánicamente la presión y rellene hasta arriba el aceite. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2503 | Error | Alarma de temperatura de aceite alta en motor de bomba | La temperatura del aceite en el motor de la bomba es alto. | Apague el sistema y espere a que el aceite se enfríe. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2504 | Error | Alarma de sensor de presión de dispositivo de apriete | Fallo en la electrónica del sensor de presión del dispositivo de apriete. No se puede leer ni informar sobre ninguna presión al sistema. | Apague el sistema. Si está presurizado, libere mecánicamente la presión y envíe el dispositivo de apriete al servicio. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2505 | Error | Alarma de sensor de presión de bomba | Fallo en la electrónica del sensor de presión de la bomba. No se puede leer ni informar sobre ninguna presión al sistema. | Apague el sistema. Si está presurizado, libere mecánicamente la presión y envíe la bomba al servicio. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2506 | Error | Rotación en sentido horario inesperada detectada | Una rotación de tuerca en sentido horario mientras se espera liberación de presión tras completar apriete. El resultado está invalidado. | Libere presión y vuelva a apretar la tuerca. | Registro Pantalla Config. | PFHC | Herramienta
2507 | Error | Rotación en sentido antihorario inesperada detectada | Una rotación de tuerca en sentido antihorario mientras se espera liberación de presión tras completar apriete. El resultado está invalidado. | Libere presión y vuelva a apretar la tuerca. | Registro Pantalla Config. | PFHC | Herramienta
2508 | Error | Fallo de sensor de presión de bomba o dispositivo de apriete | Diferencia demasiado amplia entre las lectoras del sensor de presión en la bomba y el dispositivo de apriete. La presurización se ha detenido. | Problema en la hidráulica o la calibración de los sensores de presión. Reinicie el sistema y vuelva a intentarlo. Si el problema se repite, póngase en contacto con el representante local de ventas de Atlas Copco. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2509 | Error | Fallo del sensor de presión del dispositivo de apriete o fallo de la manguera hidráulica. | El sensor de presión del dispositivo de apriete no indica presión, pero el sensor de la bomba lee un incremento de presión. La presurización se ha detenido. | Problema en la hidráulica o la calibración de los sensores de presión. Reinicie el sistema y vuelva a intentarlo. Si el problema se repite, póngase en contacto con el representante local de ventas de Atlas Copco. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2510 | Error | Error al definir ID personalizado. | No se ha podido definir el ID personalizado. | Reinicie el sistema y compruebe los dispositivos conectados. Si el ID personalizado de la unidad es erróneo, repita el ajuste. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2511 | Info | ID personalizado definido | Se ha podido definir el ID personalizado. |  | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2512 | Advertencia | Cadena de código de barras malformada, ignorada | La cadena escaneada no se ha podido analizar como código de barras de datos de torre. | Escanee un código QR de datos de torre adecuados o escanee un ID de sección de torre. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2513 | Error | No se ha detectado presión de bomba | El sistema intenta presurizar pero no se registra incremento de presión en la bomba. La posible causa es un orden de fase incorrecto en el conector trifásico. | Apague el sistema e invierta las fases del conector de potencia. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2514 | Advertencia | Alarma de sobrepar en dispositivo de apriete | Se ha aplicado un par demasiado alto en la llave de clic. Esto causa daños en el sensor de par. | Reduzca el par. | Registro | PFHC | Herramienta
2515 | Advertencia | Alarma de sobrepresión en dispositivo de apriete | La presión en el dispositivo de apriete es demasiado alta. | Permita que la temperatura descienda o libere la presión. Compruebe los parámetros de presión hidráulica. | Registro | PFHC | Herramienta
2516 | Advertencia | Firmware de bomba o dispositivo de apriete inesperado | Se ha detectado una versión inesperada del firmware de la bomba o dispositivo de apriete, reinicie el sistema. Si el problema persiste, el sistema podría funcionar, pero esté atento a cualquier conducta inesperada. | Sistema de ciclo de encendido | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
2517 | Error | Versión incompatible del firmware de la bomba o dispositivo de apriete, reinicie el sistema. El sistema no puede ejecutarse. | Versión incompatible del firmware de la bomba o dispositivo de apriete, reinicie el sistema. El sistema no puede ejecutarse. | Reinicie el sistema, si esto no ayuda, sustituya la unidad que falla. Compruebe los dispositivos conectados para consultar cuál no ha conectado. | Registro Pantalla Confir. | PFHC | Herramienta
3000 | Error | Error interno del software del controlador | Error de software en el controlador. | Póngase en contacto con el servicio técnico. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3001 | Error | Batería del reloj del controlador agotada | La batería interna se aproxima al final de su vida. | Sustituir la batería. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3010 | Advertencia | Sobrecalentamiento del sistema | El controlador está sobrecalentado. | Enfriar. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3011 | Advertencia | Unidad sobrecalentada de hardware de controlador |  | Enfriar. | Registro Pantalla Config. | Flex ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3013 | Advertencia | Uso limitado a causa de temperatura alta de la herramienta | Se ha alcanzado el valor límite de temperatura. Se ha interrumpido el apriete para reducir el riesgo de apagado de la herramienta por sobrecalentamiento. | Espere a que descienda la temperatura de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3020 | Advertencia | Fallo de hardware del controlador |  |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3021 | Advertencia | Problema de tensión del sistema | Tensión de CC demasiado baja o demasiado alta. |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3022 | Advertencia | Problema de tensión del controlador: Tensión de entrada CA demasiado alta | Tensión de CC demasiado baja o demasiado alta. | Defina la tensión de entrada. | Registro Pantalla | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3023 | Advertencia | Problema de tensión del controlador: Tensión de entrada CA demasiado baja | Tensión de CC demasiado baja o demasiado alta. | Defina la tensión de entrada. | Registro Pantalla | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3024 | Advertencia | Problema de tensión de la unidad: Tensión de entrada CA demasiado alta | Tensión de CC demasiado baja o demasiado alta. | Defina la tensión de entrada. | Registro Pantalla | Flex ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3025 | Advertencia | Problema de tensión de la unidad: Tensión de entrada CA demasiado baja | Tensión de CC demasiado baja o demasiado alta. | Defina la tensión de entrada. | Registro Pantalla | Flex ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3026 | Info | Número máx. de herramientas IxB Connect ya conectadas. | Indica que el número de herramientas IxB Connect conectadas al controlador ha alcanzado el máx. de herramientas conectadas permitidas. |  | Registro | ToolsControl | Controlador y herramienta
3029 | Info | El cliente ha perdido la conexión de red | La herramienta ha perdido la conexión de red por abandonar la cobertura de red o por otra causa. | Intente solucionar el problema comprobando el umbral de itinerancia y reduzca el número de canales seleccionados a menos de 24 para garantizar que se permite la itinerancia. | Registro Pantalla Config. Confir. | IxB | Controlador y herramienta
3030 | Error | Conflicto de dirección IP con otro nodo de la red | La dirección de IP establecida está siendo utilizada por otro dispositivo de la misma red. | Cambie la dirección IP de uno de los dispositivos. | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3031 | Info | Cable de red desenchufado | El portador del puerto Factory se ha perdido (cable desconectado). | Compruebe la conexión del cable. | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3032 | Info | Sincronización iniciada | Se ha iniciado la sincronización de la herramienta. |  | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3033 | Info | Sincronización correcta | Se ha realizado la sincronización de la herramienta correctamente. |  | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3034 | Info | Sincronización incorrecta: No se ha encontrado la herramienta | El controlador no encontró ninguna herramienta que sincronizar cuando realizó el escaneado de radio. | Coloque la herramienta en modo de sincronización y vuelva a intentarlo. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3035 | Error | Sincronización incorrecta: Se ha encontrado más de una herramienta | El controlador encontró más de una herramienta cuando realizó el escaneado de radio. | Asegúrese de que sólo una herramienta se encuentra en modo de sincronización cuando inicie el modo de sincronización del controlador. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3036 | Error | Sincronización incorrecta: Error de comunicación | El controlador perdió la conexión, recibió una respuesta inesperada o se acabó el tiempo de espera durante el proceso de sincronización. | Intente volver a realizar la sincronización. Si vuelve a fallar, realice el servicio de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3037 | Info | Sincronización incorrecta: La ranura para herramientas está llena |  | Libere una ranura de herramienta. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3040 | Advertencia | Parada de emergencia | Unidad desactivada debido a parada de emergencia. | Reinicie la parada de emergencia | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3050 | Info | Reloj del sistema actualizado | El reloj del sistema ha sido actualizado. |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3051 | Error | Error del reloj del sistema | Lectura incorrecta de la hora desde el hardware Real Time Clock (RTC). | Cambie la batería de RTC. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3052 | Advertencia | Error de configuración de inicio remoto | Conflicto entre la configuración de inicio remoto de HW y SW. | Compruebe que el microinterruptor de HW coincide con la fuente de inicio seleccionada. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3053 | Info | Unidad conectada | Se ha conectado una unidad de apriete sincronizado. |  | Registro Pantalla | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3054 | Info | Unidad desconectada | Unidad desconectada del controlador | Compruebe el cableado y la fuente de alimentación para las unidades conectadas externamente o sustituya el controlador. | Registro Pantalla | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3055 | Advertencia | Error de configuración de modo | Generado cuando el modo seleccionado está configurado incorrectamente. Por ejemplo, configurar dos pernos con el mismo número de perno o el mismo canal, configuración de modo incompleta. | Compruebe el error de configuración de modo en ToolsTalk 2. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3056 | Advertencia | Imposible iniciar: No se encuentra herramienta o unidad | Generado cuando falta una unidad o herramienta en un canal en uso. | Compruebe el Menú Canal en la HMI. Conecte la unidad o la herramienta perdida. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3057 | Info | Imposible iniciar: El canal ya está en uso | Generado cuando un canal necesario está asignado a otra estación virtual. |  | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3058 | Info | Sin modo seleccionado |  | Seleccione modo. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3059 | Advertencia | Error de conexión a License Manager de Atlas Copco | Indica que el controlador no ha podido conectar con el gestor local de licencias para obtener licencias. | Compruebe la red local Si vuelve a fallar, realice el servicio del controlador. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3060 | Error | Se ha superado el número de licencias de estaciones virtuales. | Licencia de estación virtual superior a las licencias disponibles. | Actualice las licencias o la configuración de la estación virtual. | Registro Pantalla Confir. | ToolsControl | Controlador
3061 | Advertencia | Imposible iniciar: Activar señal baja |  | Asegúrese de que la señal «Habilitar operación» se ha configurado como alta antes de iniciar el apriete. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3062 | Advertencia | Imposible iniciar: Detener señal alta |  | Asegúrese de que la señal «Habilitar operación» se ha configurado como baja antes de iniciar el apriete. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3063 | Advertencia | Imposible iniciar: Todos los canales inhibidos | Se han inhibido todos los canales, por lo que el apriete no se puede iniciar. | Defina al menos un canal para que no quede inhibido. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3064 | Advertencia | Número de transporte erróneo | Se ha definido un control hex. FlexCarrier como cero. | Gire el control a un valor diferente de cero. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3065 | Advertencia | Tipo equivocado de toma de configuración de la parada de emergencia del transporte o falta | Un transporte no tiene su toma de configuración de parada de emergencia o la toma es del tipo equivocado. | Inserte el tipo de toma correcto. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3066 | Advertencia | Entrada de tensión de transporte: Sin trifásico CA |  | Asegúrese de que la potencia trifásica al portador se encuentra dentro de los límites aceptables y es completamente operativa. Asegúrese de que los cables trifásicos están en buen estado y correctamente conectados. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3067 | Advertencia | Entrada de tensión de transporte: Falta monofásico CA |  | Asegúrese de que la potencia trifásica al portador se encuentra dentro de los límites aceptables y es completamente operativa. Asegúrese de que los cables trifásicos están en buen estado y correctamente conectados. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3068 | Advertencia | Transporte: Fallo de unidad de alimentación interna de 24 V CC |  | Realice el servicio en el portador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3069 | Advertencia | Puerto de salida de tensión 24 de transporte desactivado por sobrecorriente |  | Restablezca el sistema. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3070 | Advertencia | Transporte, error de hardware en la salida de cable PF6 FlexControl |  | Restablezca el sistema. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3071 | Advertencia | Transporte, error de hardware en la entrada de cable PF6 FlexControl |  | Restablezca el sistema. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3072 | Advertencia | Parada de emergencia por fallo de tensión 24 V CC debido a un cortocircuito |  | Realice el servicio en el portador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3073 | Advertencia | Imposible iniciar: El sistema ha sufrido una parada de emergencia | Cuando asigne múltiples ejes, este evento se solicita mediante «preStartCheckFailed» a causa de parada de emergencia. | Reinicie la parada de emergencia. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3074 | Advertencia | Sobrecalentamiento del transporte |  | Enfriar. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3075 | Advertencia | Temperatura del transporte OK |  |  | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3076 | Advertencia | Transporte: Sobrecarga de unidad de alimentación interna de 24 VCC | La salida de corriente de la PSU interna es demasiado alta. | Desconecte otros transportes alimentados con la PSU. Desconecte cualquier equipo externo que utilice 24 VCC. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3077 | Advertencia | Transporte: Sobrecarga de unidad de alimentación interna de 24 VCC | La salida de tensión de la PSU interna es demasiado alta. | Sustituya el transporte. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3078 | Advertencia | Transporte: Infratensión de unidad de alimentación interna de 24 VCC | La salida de tensión de la PSU interna es demasiado baja. | Sustituya el transporte. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3079 | Advertencia | Alimentación externa a transporte: Sobrecarga 24 VCC | La tensión de entrada auxiliar es superior a 27 VCC. | Ajuste la tensión de entrada auxiliar. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3080 | Advertencia | Alimentación externa a transporte: Infratensión 24 VCC | La tensión de entrada auxiliar es inferior a 19 VCC. | Ajuste la tensión de entrada auxiliar. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3081 | Advertencia | Entrada de tensión de transporte: Sobrecarga CA trifásica | La tensión de entrada es demasiado alta. | Tensión de entrada más baja: debe ser 400 VCA o 480 VCA. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3082 | Advertencia | Entrada de tensión de transporte: Infratensión CA trifásica | La tensión de entrada es demasiado baja. | Tensión de entrada más alta: debe ser 400 VCA o 480 VCA. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3083 | Error | Firmware de módulo Anybus/Profisafe incorrecto |  | Actualice el firmware en el módulo Anybus a la última versión. | Registro Pantalla | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3084 | Error | Error de tiempo de ejecución de Soft PLC | eCLR ha finalizado de manera incontrolada. |  | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3085 | Advertencia | Transporte: Módulo del ventilador fuera de servicio |  | Sustituya el módulo con ventilador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3086 | Advertencia | Transporte: Módulo del ventilador fuera de servicio parcialmente |  | Sustituya el módulo con ventilador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3087 | Advertencia | Transporte: Módulo del ventilador izquierdo fuera de servicio |  | Sustituya el módulo con ventilador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3088 | Advertencia | Transporte: Módulo del ventilador izquierdo fuera de servicio parcialmente |  | Sustituya el módulo con ventilador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3089 | Advertencia | Transporte: Módulo del ventilador derecho fuera de servicio |  | Sustituya el módulo con ventilador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3090 | Advertencia | Transporte: Módulo del ventilador derecho fuera de servicio parcialmente |  | Sustituya el módulo con ventilador. | Registro Pantalla | Flex | Controller, Drive y Synchronized tightening
3091 | Info | Colisión de canal de miembro de sincronización | Generado cuando dos o más miembros de sincronización se configuran en el mismo canal. | Reconfigure el miembro de sincronización en colisión para que tenga un canal único o diferente que no se haya asignado a otro miembro de sincronización. | Registro Config. Pantalla Confir. | Power Focus 8 Synchronized tightening ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3095 | Advertencia | Intensidad de señal wifi baja | La intensidad de señal de red inalámbrica es inferior al valor establecido en el ajuste «Avisar si la intensidad de la señal es inferior a (dBm)». |  | Config. | IxB STRw | Controlador y herramienta
3096 | Advertencia | Intensidad de señal móvil baja | El valor RSSI de la conexión móvil se encuentra por debajo del valor de umbral de -98 dBm. | Mueva la herramienta más cerca de las antenas móviles para una mejor conexión y evitar pérdida de datos. | Config. | IxB | Controller, Drive y Synchronized tightening
3097 | Advertencia | Pérdida de conexión móvil | El sistema ha perdido conexión con la red móvil. | Acerque la herramienta a las antenas móviles. Compruebe la configuración de la conexión móvil de forma que el APN correcto siga configurado. Compruebe que la red móvil no presenta ningún problema. | Registro Pantalla Config. | IxB | Controller, Drive y Synchronized tightening
3100 | Advertencia | La configuración de modo no existe |  | Seleccione un modo de sincronización existente antes de iniciar un apriete. | Registro Pantalla | Flex Synchronized tightening | Controller, Drive y Synchronized tightening
3150 | Error | Incompatibilidad IAM de software | IAM es incompatible con el software instalado en el controlador. | Sustituya el IAM | Registro Pantalla Confir. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3160 | Error | No se ha podido activar el nuevo software instalado | Se ha producido un fallo durante la activación. Cuando se inicia el nuevo software instalado, se produce una vuelta al software previo que funcionaba. Este error ocurre cuando no se puede iniciar el software nuevo en tres intentos y solo durante la instalación de software. | Realice una exportación contacte con Atlas Copco para más ayuda. Apunte la versión de software que intenta instalar, así como la versión de software que funciona. | Registro Pantalla Confir. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3161 | Error | Se ha iniciado en una partición del software no prevista | El controlador se ha iniciado en un lado del software y no en el lado previsto del software. | Apunte la información del software (en la pantalla Inicio del controlador, seleccione Controlador > Software). Intente reiniciar el controlador y asegúrese de que funciona con el software correcto cuando se reinicie. Si el error persiste, realice una exportación y contacte con Atlas Copco. | Registro Pantalla Confir. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3162 | Info | Error en la verificación de la actualización del software | No se ha podido verificar la integridad y autenticidad del paquete de software. | Asegúrese de que el paquete de software al que se está actualizando sea un paquete de software firmado. Apunte la información del software (en la pantalla Inicio del controlador, seleccione Controlador > Software). Si el error persiste, realice una exportación y contacte con Atlas Copco. | Registro Pantalla Confir. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3180 | Info | Error en la verificación de importación del adaptador de software | No se ha podido verificar la integridad y autenticidad de los adaptadores de protocolo importados. | Asegúrese de que los adaptadores de protocolo que se están importando estén firmados. Si el error persiste, realice una exportación y contacte con Atlas Copco. | Registro Pantalla Confir. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3500 | Error | Error del administrador de licencias genéricas | Detectada inconsistencia en el sistema de gestión de características utilizado. | Póngase en contacto con su representante de Atlas Copco. | Registro Pantalla Confir. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3501 | Error | Error de sincronización del gestor de licencias | Error de sincronización con el servidor de licencias. | Contacte con el representante de servicio de Atlas Copco. | Registro Pantalla Confir. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3502 | Info | Sincronización del administrador de licencias terminada | Sincronización con el servidor de licencias completada. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3503 | Advertencia | License Manager: Uso de otra fuente | Otra fuente utiliza la licencia. | Compruebe la asignación de licencia | Registro Pantalla | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3504 | Advertencia | Es necesario reiniciar License Manager |  | Reinicie License Manager. | Registro Pantalla | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3505 | Info | Sincronización de licencia USB iniciada | Mover licencias desde la llave electrónica USB iniciado. |  | Registro | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3506 | Error | Error de sincronización de licencia USB | Fallo al mover licencias desde la llave electrónica USB. | Contacte con el representante de servicio de Atlas Copco. | Registro | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3507 | Info | Sincronización de licencia USB completada | Mover licencias desde la llave electrónica de licencias USB completado. |  | Registro | Power Focus 6000 Power Focus 8 PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3508 | Info | Una o más de sus licencias están a punto de caducar. Asegúrese de tener un servidor de licencias configurado. |  | Actualice las licencias. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3510 | Error | Ya hay un servidor de licencia local en uso. Devuelva todas las licencias al servidor antes de configurar una nueva. | Detectada inconsistencia en una licencia que se desea utilizar durante la configuración. | Actualice las licencias. | Registro Pantalla Confir. | ToolsControl | Controlador
3511 | Advertencia | Una de sus licencias presenta una definición de licencia diferente | Detectada inconsistencia en una licencia que se desea utilizar. | Póngase en contacto con su representante de Atlas Copco. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3512 | Error | Error de servicio de licencia inesperado. Contacte con Atlas Copco para obtener asistencia. |  | Póngase en contacto con su representante de Atlas Copco. | Registro Config. Pantalla Confir. | ToolsControl | Controlador
3550 | Advertencia | Falta la licencia |  | Instale la licencia correcta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl PFHC | Controller, Drive y Synchronized tightening
3551 | Advertencia | Comunicación inalámbrica desactivada por licencia |  | Eliminar asignación de licencia independiente de la estación virtual. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Controller, Drive y Synchronized tightening
3600 | Info | Reinicio del sistema activado por el usuario | El reinicio se activa como consecuencia de la acción de un usuario en el sistema, como: Después de importar una exportación. Al activar un nuevo software después de actualizarlo. Al intercambiar el lado del software. Al realizar una tarea de servicio que requiere el reinicio del sistema. Al ajustar la boca abierta en IxB. Al cambiar de wifi a Bluetooth en IxB. |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC | Controlador y herramienta
3601 | Info | Apagado inesperado del sistema | El sistema se reinició o se apagó inesperadamente |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Controlador y herramienta
3610 | Info | Apagado del sistema debido a pérdida de potencia | El interruptor de alimentación está pulsado o el controlador está desconectado de la fuente de alimentación |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Controlador y herramienta
3611 | Info | Temporizador expirado de batería auxiliar, apagado | La herramienta ha estado funcionando con la batería de reserva durante más de 20 segundos. |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Controlador y herramienta
3612 | Info | Apagado del sistema debido a inactividad | El tiempo de espera de inactividad ha expirado |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Controlador y herramienta
4010 | Info | Herramienta bloqueada por entrada digital | La herramienta está bloqueada por una señal de entrada digital. |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4011 | Info | Herramienta bloqueada por Open Protocol | La herramienta está bloqueada por Open Protocol. |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4012 | Info | Herramienta bloqueada por Fieldbus | La herramienta está bloqueada por Fieldbus. |  | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Proceso de apriete
4013 | Info | Herramienta bloqueada por el selector de bocas | La herramienta se bloquea cuando se desconecta el selector de bocas de la estación virtual. | Desbloquear con desbloqueo maestro | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4014 | Info | Herramienta bloqueada por Soft PLC | La señal Soft PLC bloqueó la herramienta. | Desbloquear con desbloqueo maestro | Registro Pantalla Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Proceso de apriete
4015 | Info | Afloje desactivado | Afloje desactivado en el programa de apriete. |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl XB | Proceso de apriete
4016 | Info | Apriete desactivado |  |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl XB | Proceso de apriete
4017 | Info | Afloje no configurado | El afloje no está configurado en el programa de apriete seleccionado | Seleccione un programa de apriete distinto. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4020 | Info | Demasiados aprietes NOK | Se ha superado el número máximo de aprietes NOK consecutivos en el lote |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4021 | Info | Demasiados aflojamientos consecutivos | Se ha alcanzado el máximo de aflojamientos consecutivos configurado en la estación virtual general | Se debe desbloquear una entrada externa y restablecer mediante la señal Restablecer demasiados bloqueos de aflojamiento o Desbloqueo maestro. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Sincronizar PFXC Tools Control | Grupo
4025 | Info | No hay ningún programa de apriete seleccionado | No hay ningún programa de apriete seleccionado. | Seleccione el programa de apriete o la secuencia de grupos. | Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4030 | Info | Secuencia de lotes cancelada | El proceso de ensamblaje se ha cancelado. |  | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Proceso de apriete
4031 | Info | Alcanzado el tiempo máximo para completar una secuencia de lotes |  |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4032 | Info | Alcanzado el tiempo máximo para completar el primer apriete |  |  | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4035 | Info | Bloqueado por el control en línea |  |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4040 | Info | Bloqueado por identificador alternativo | Herramienta bloqueada por identificador alternativo. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4050 |  | Configuración de boca no válida | Programa de apriete asignado a varias bocas. | Programa de apriete asignado a varias bocas. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4060 | Info | Herramienta bloqueada a la finalización de un lote | Cuando se ejecuta un lote con el indicador Bloqueo de herramienta a la finalización de un lote, este evento se genera cuando el usuario presiona el gatillo. | Desbloquee con la señal Desbloquear herramienta al finalizar. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4062 | Info | Herramienta bloqueada por resultado de sincronización | Los resultados de la herramienta se están sincronizando con el controlador. | Espere hasta que se complete la sincronización de resultados para reiniciar el trabajo. | Registro Pantalla Config. Confir. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4063 | Info | Herramienta bloqueada debido a error de redundancia del transductor | La herramienta está bloqueada debido a un error de redundancia. |  | Registro Pantalla | Power Focus 6000 ToolsControl |
4064 | Info | Herramienta bloqueada por reglas de automatización | La herramienta bloqueada por reglas de automatización. | Ninguna acción | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl |
4070 | Info | El proceso pasa a modo manual | Indica que se ha activado el modo manual de la estación virtual. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4071 | Info | El proceso pasa a modo automático | Indica que se ha activado el modo automático de la estación virtual. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4072 | Info | Comprobar pernos |  |  | Config. | Flex Synchronized tightening | Proceso de apriete
4073 | Info | Posición cero de la herramienta actualizada | Indica que la posición cero de la herramienta se define utilizando señales. |  | Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4100 | Advertencia | Identificador no aceptado: Longitud de cadena no válida |  |  | Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4101 | Advertencia | Error en selección de cadena: Múltiples coincidencias |  |  | Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4102 | Advertencia | Error en selección de cadena: No se ha encontrado ninguna coincidencia |  |  | Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4103 | Advertencia | Identificador no aceptado: Ya se ha recibido una cadena idéntica |  |  | Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4104 | Advertencia | Identificador no aceptado: No se ha encontrado ninguna coincidencia |  |  | Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4500 | Info | Resultado Error de accionamiento | Error de controlador interno o detección de ausencia de controlador |  | Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4501 | Info | Resultado Reapriete | Se ha intentado apretar un perno ya apretado con la opción Detección de reapriete activada. | La categoría de etapa para la fase inicial se debe establecer en Inicio blando. | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4502 | Info | Resultado Par de arranque suave bajo | El par de arranque suave está por debajo del nivel mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4503 | Info | Resultado Par de arranque suave alto | El par de arranque suave está por encima del nivel máximo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4504 | Info | Resultado Par autorroscante alto | Se ha superado el nivel máximo de par de autorroscado. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4505 | Info | Resultado Par autorroscante bajo | El par de autorroscado está por debajo del límite mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4506 | Info | Resultado Par de seguridad bajo | Se ha calculado automáticamente el valor de par para asegurarse de que el sensor de par está debidamente montado. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4507 | Info | Resultado Par de aproximación alto | Se ha superado el nivel máximo de par de aproximación. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4508 | Info | Resultado Ángulo de aproximación alto | Se ha superado el nivel máximo de ángulo de aproximación. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4509 | Info | Resultado Tiempo de aproximación alto | El tiempo de aproximación ha superado el límite máximo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4510 | Info | Resultado Tiempo de aproximación bajo | El tiempo de aproximación está por debajo del límite mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4511 | Info | Resultado Par de aproximación bajo | El par de aproximación está por debajo del nivel mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4512 | Info | Resultado Ángulo de aproximación bajo | El ángulo de aproximación está por debajo del nivel mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4513 | Info | Resultado Par final alto | Se ha superado el nivel máximo de par de etapa final. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4514 | Info | Resultado Ángulo final alto | Se ha superado el nivel máximo de ángulo de etapa final. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4515 | Info | Resultado Par final bajo | El par de etapa final está por debajo del nivel mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4516 | Info | Resultado Ángulo final bajo | El ángulo de etapa final está por debajo del nivel mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4517 | Info | Resultado Tiempo de apriete excedido | Se ha superado el límite de tiempo de apriete. Para las estrategias de apriete generales, el tiempo de apriete máximo es de 30 segundos. Para múltiples etapas, el tiempo de apriete máximo depende del límite de tiempo máximo de la restricción de etapa. El código de error depende de la etapa de apriete. | Volver a realizar apriete. | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4518 | Info | Resultado Gatillo perdido | El gatillo de la herramienta se soltó antes de alcanzar el objetivo. Para estrategias de apriete generales, no se permite liberar el gatillo antes de haber finalizado la etapa de apriete. Para múltiples etapas, el error se muestra al perder el gatillo antes de alcanzar el objetivo en una etapa concreta. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4519 | Info | Pérdida prematura de par | La boca ha patinado en la tuerca. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4520 | Info | Resultado Objetivo alcanzado antes del paso final | Se ha alcanzado el par objetivo antes de la etapa final del programa de apriete. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4521 | Info | Resultado Par post view bajo | El par Post view está por debajo del nivel mínimo. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4522 | Info | Resultado Par post view alto | Se ha superado el nivel máximo de par Post view. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4523 | Info | Resultado Intervalo de par post view no alcanzado | Intervalo de par post view no alcanzado. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4524 | Info | Resultado Intervalo de compensación de par no alcanzado | No se ha alcanzado el ángulo de intervalo de compensación de par antes del fin de la aproximación. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4525 | Info | Resultado de movimiento de la herramienta excedido | Desde un estado detallado de apriete no correcto |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4526 | Info | Resultado Conflicto sensor SafetyCurrMon | Error de monitorización de corriente. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4527 | Info | Resultado de movimiento de la herramienta excedido |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4538 | Info | Resultado Par de supervisión final bajo | Supervisión final No se ha alcanzado el par. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4543 | Info | Resultado monitorización del asiento alta | Solo llave. Monitor detectado, valor de asentamiento excedido. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4545 | Info | Resultado Sin par residual | Solo llave. El par residual estaba por debajo del umbral. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4546 | Info | Resultado Sobrevelocidad | Solo llave. El giro de la llave no ha podido medir el ángulo por una velocidad alta. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4547 | Info | Resultado Aflojado eficaz | Solo llave. La llave ha detectado un afloje imprevisto. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4548 | Info | Resultado Final inferior al objetivo | El par final está por debajo del par objetivo fijado en el programa de apriete. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4549 | Info | El límite de tiempo de TurboTight se ha excedido |  |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4550 | Info | Resultado Impulsos de aproximación alto | Se ha excedido el número máximo de impulsos de aproximación. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4551 | Info | Resultado Impulsos de aproximación bajo | Se ha completado la aproximación antes de alcanzar el número mínimo de impulsos de aproximación. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4552 | Info | Resultado Impulsos finales alto | Se ha excedido el número máximo de impulsos. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4553 | Info | Resultado Impulsos finales bajo | Se ha completado el apriete antes de alcanzar el número mínimo de impulsos. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4554 | Info | Corriente alta en la desconexión | La corriente en la desconexión ha superado el límite superior de corriente. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4555 | Info | Corriente baja en la desconexión | La corriente de desconexión medida se encontraba por debajo del límite inferior de corriente. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4556 | Info | Error de Multistep sin categorizar | Se ha producido un error en la configuración de múltiples etapas, a menudo durante la validación de la herramienta. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4557 | Info | Sobrecarga de resultado |  |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4559 | Info | Resultado detenido | El evento se activa cuando una señal de parada o bloqueo externa cancela un apriete en proceso. El evento se introduce para distinguir entre pérdida de gatillo y parada externa. |  | Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Proceso de apriete
4600 | Advertencia | Liberación de datos o Retención de datos se utilizan combinados con Apriete de lote. Las señales no tienen ningún efecto |  | Liberación de datos o Retención de datos solo son compatibles para tareas, sin control de lote. Seleccione otra tarea si se deben utilizar las señales se deben utilizar. |  | Flex Synchronized tightening | Proceso de apriete
4601 | Info | Retención de datos activo: el resultado de apriete se envía cuando la señal es baja |  |  |  | Flex Synchronized tightening | Proceso de apriete
4602 | Info | Liberación de datos activo: se descarta el resultado de apriete |  |  |  | Flex Synchronized tightening | Proceso de apriete
5010 | Advertencia | Valor de parámetro de programa de apriete no válido | El parámetro del programa de apriete seleccionado no es válido. | Compruebe la configuración del programa de apriete seleccionado para encontrar y cambiar el valor del parámetro. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Configuración de programa
5011 | Advertencia | No ha sido posible preparar el almacenamiento de programa en la herramienta | No es posible leer el tamaño de almacenamiento de programa actual en la herramienta, o preparar el almacenamiento de programa para descargar el programa actualizado, o recientemente seleccionado en la herramienta. | Compruebe la herramienta para la versión de software compatible. Reinicie la herramienta. Vuelva a seleccionar el programa de apriete. Compruebe la conexión de red para consistencia y calidad de los datos. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Configuración de programa
5020 | Info | El gatillo principal no es la fuente de arranque activa | Generado cuando está configurado sólo para arrancar por empuje y el usuario presiona el gatillo principal. Se generará hasta que el usuario pulse el arranque por empuje. | Pulse el arranque por empuje para encender la herramienta. | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Configuración de programa
5030 | Info | La complejidad del programa de apriete excede la capacidad de la herramienta | El programa de apriete seleccionado es demasiado complejo para la herramienta STB utilizada. La herramienta se bloqueará. | Reduzca la complejidad del programa de apriete o escoja un programa distinto. | Registro Pantalla Config. | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Configuración de programa
6010 | Info | Accesorio conectado | El accesorio está conectado al controlador. |  | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Accesorio
6020 | Info | Accesorio desconectado | El accesorio está desconectado del controlador. |  | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Accesorio
6021 | Advertencia | Fieldbus fuera de línea | Sin comunicación con Fieldbus. |  | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC | Accesorio
6030 | Advertencia | Colisión de dirección de accesorio | Hay dos o más accesorios conectados con la misma dirección. | Cambie la dirección del accesorio. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Accesorio
6040 | Advertencia | Error de comunicación con accesorio | Error intermitente de comunicación con el accesorio. | Compruebe los cables y los conectores. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Accesorio
6041 | Advertencia | Error de Fieldbus | Error de comunicación con Fieldbus. |  | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening | Accesorio
6042 | Advertencia | Conflicto de módulo de Fieldbus | El módulo Fieldbus instalado no corresponde con el módulo configurado. | Cambie la configuración para que coincida con el módulo instalado, o sustituya el módulo instalado con el correcto. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening | Accesorio
6043 | Advertencia | Exceso de flujo en búfer de salida de Fieldbus | El búfer de salida utilizado para la comunicación Fieldbus está saturado y se ha producido un exceso de flujo en el búfer. Se han descartado una o más actualizaciones de salida. | Detenga la comunicación Fieldbus y los diagnósticos Fieldbus (si se utilizan) para recuperar el búfer. Si este evento se repite con frecuencia, compruebe su configuración de comunicación Frecuencia, incluyendo el programa PLC: actualizaciones demasiado frecuentes comparado con su intervalo de actualización pueden conducir a este escenario. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening | Accesorio
6044 | Advertencia | Error de coincidencia de ID de proveedor de Fieldbus | El módulo Bus de campo instalado no es compatible. | Conecte una módulo Fieldbus de Atlas Copco compatible. | Registro Pantalla Confir. | Power Focus 8 | Accesorio
6050 | Info | Boca incorrecta seleccionada | Generado cuando no se selecciona una boca o la boca seleccionada es incorrecta. |  | Registro Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Accesorio
6090 | Advertencia | No se pudo identificar el escáner de códigos de barras | Cuando no se encuentra un número de serie único. | Configure el dispositivo lector de códigos de barras. | Registro Pantalla Confir. Config. | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC | Accesorio
6500 | Advertencia | Configuración de regla no válida | La configuración de regla no es válida si la estación virtual asignada no existe, si la configuración del cese no es válida o si la regla no tiene gatillos o acciones. | Verifique la configuración de la herramienta. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl |
6501 | Advertencia | Regla activada mientras está en marcha | La regla en ejecución se vuelve a activar por el mismo gatillo. | Desactive y active la regla. | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl |
6502 | Info | Error al ejecutar la acción | La regla no ejecuta un evento cuando no puede realizar una acción en una estación virtual eliminada o inexistente. Esto ocurre cuando la estación virtual configurada para la regla ha sido eliminada. | La acción es desactivar y activar la regla corregida. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl |
6503 | Advertencia | Regla en ejecución eliminada | Este evento se produce si se elimina una regla actualmente en ejecución. La acción no se restablecerá si se elimina la regla en ejecución. | No se adopta ninguna medida. | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl |
6504 | Advertencia | Regla en ejecución desactivada | Este evento se produce si se desactiva una regla actualmente en ejecución. La acción no se restablecerá si se desactiva la regla en ejecución. | No se adopta ninguna medida. | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl |
6505 | Advertencia | Regla en ejecución actualizada | Evento de regla en ejecución actualizada si se actualiza una regla actualmente en ejecución. | No se adopta ninguna medida. | Registro Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl |
7010 | Info | Texto de mensaje a visualizar | Evento general para visualizar mensajes. |  | Pantalla Confir. Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC PFHC ToolsControl | Mensaje
8200 | Info | No se ha podido abrir el puerto de serie | No se ha podido abrir el puerto de serie que se deseaba utilizar. | Compruebe las conexiones de puerto en serie. | Pantalla Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Miscelánea
8300 | Advertencia | Tiempo límite superado para comunicación con cliente Open Protocol | Se ha superado el tiempo límite para la comunicación con un cliente Open Protocol. No se envía ningún mensaje ni comando keep alive durante el tiempo previsto. | Compruebe la conexión de la red del controlador. Compruebe la configuración de red: cortafuegos e interruptores. Compruebe el software de aplicación del cliente. | Registro Pantalla Config. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronized tightening Power Focus XC ToolsControl | Miscelánea
8214 | Error | Error de coincidencia versión software EHMI | La compatibilidad de la versión de software EHMI no coincide con el controlador. | La versión del software de la herramienta. | Registro Pantalla Confir. Config. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Miscelánea

##

Config. - Lista de códigos de evento

Indica al usuario si es posible configurar el evento a través de la página «Configurar evento».

Disponible para - Lista de códigos de evento

Lista de productos para los cuales el código de evento está disponible.

Grupos - Lista de códigos de evento

Grupo al que pertenecen los códigos de evento.

Descripción de evento

Una breve descripción del evento y el motivo por el que se produjo.

Procedimiento - Lista de códigos de evento

Si procede, el evento contiene instrucciones sobre cómo eliminarlo.

Registro - Lista de códigos de evento

Indica al usuario si el evento debe guardarse o no en el registro de eventos. El valor de esta lista es el valor predeterminado.

Pantalla - Lista de códigos de evento

Indica al usuario si el evento debe visualizarse o no en la pantalla. El valor de esta lista es el valor predeterminado.

Confir. - Lista de códigos de evento

Indica al usuario si el evento debe confirmarse o no antes de poder continuar. El valor de esta lista es el valor predeterminado.

Código del evento

El número de evento único.

Tipo de eventos - Lista Códigos de evento

Tipo de evento: Info., Advertencia y Error.

Nombre del evento

Un nombre descriptivo del evento.