# MT - 토크 평균

공구
ES STR SL ST SR QST IXB

이 모니터는 모니터링 중 평균 토크를 측정하고 계산된 값이 한계치 이내인지 점검합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
유형 | 시작 조건을 지정합니다: 단계 시작: 측정은 단계 시작부터 시작하여 차단 지점에서 종료됩니다. 토크 트리거: 토크가 처음으로 토크 트리거를 통과하는 지점에서 측정이 시작됩니다. 측정은 차단 지점에서 종료됩니다. 각도 트리거: 측정은 옵션인 트리거 토크의 각도가 각도 트리거인 지점에서 시작됩니다. 트리거 토크가 없으면, 각도 트리거는 단계의 시작에서 측정됩니다. 측정은 차단 지점에서 종료됩니다. 각도 창 측정은 각도 창에서 이루어집니다. 창은 처음으로 트리거 토크를 패스하는 지점에서 각도 오프셋, 각도 트리거를 시작합니다. 시간 간격: 조임의 마지막 시간 간격을 초 단위로 측정합니다.
토크 트리거 | 유형이 트리거 토크, 각도 트리거 또는 각도 창에 설정되었을 때 사용할 수 있습니다. 필수 조건: >= 0 및 < 공구 최대 토크.
각도 트리거 | 유형이 각도 트리거, 또는 각도 창에 설정되었을 때 사용할 수 있습니다. 필수 조건: > 0.
각도 창 | 유형이 각도 창에 설정되었을 때 사용할 수 있습니다. 필수 조건: > 0.
시간 간격 | 유형이 시간 간격에 설정되었을 때 사용할 수 있습니다. 필수 조건: > 0.
하한 | 최저 허용 토크입니다.
상한 | 최고 허용 토크입니다.