# Trabajar con la pestaña Fuentes

Las funciones de controlador, como las estrategias de apriete de baja reacción y las funciones para todos los controladores entre otras, requieren distribuir licencias a través del Functionality Management System (FMS). Aunque la configuración de las funciones es posible sin licencias específicas, la asignación y uso de esas funciones requerirán instalar la licencia adecuada en el controlador. Consulte Licencias (FMS) para más información detallada sobre las licencias.

Las señales externas que se usan como tareas para los aprietes se configuran en el menú Fuentes. Las fuentes son accesorios o similares, conectados a una estación virtual. Hay dos tipos de tareas de fuente disponibles:

- Tarea de Apriete de fuente

- Tarea de Lote de fuente

Apriete de fuente, se utiliza para seleccionar un programa de apriete único.

Lote de fuentes, se emplea para seleccionar una secuencia de lotes, una serie de programas de apriete.

Para obtener información sobre la selección de tareas, consulte Asignar una tarea a una estación virtual.

En esta sección

- Fuente de apriete
- Secuencia de lote de fuente