# C – Prúd (Current)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento monitor meria skutočný prúd v ktoromkoľvek bode po tom, ako moment prejde spúšťačom momentu. Výsledkom bude prvá špičková alebo nízka hodnota, ktorá urobila monitor NOK. V prípade OK, výsledkom bude posledná nameraná hodnota prúdu. Ak sa spúšťač momentu nikdy nedosiahne počas monitoru, skončí sa so stavom NOK a bez hodnoty merania.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť >= 0 a < Max. moment nástroja.
Dolný limit | Najnižší prijateľný prúd.
Horný limit | Najvyšší prijateľný prúd.