# Spårningskonfiguration

Spårningar ger användare en grafisk representation av åtdragningen. Spårningar kan börja antingen från det att avtryckaren trycks in eller efter avslutad nergängning.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Spårning | Gör att resultatet kan visas i grafisk form. Av: Ingen spårning görs. Avtryckare trycks in: Spårningen visas från när verktygets avtryckaren trycks in. Nergängning klar: Spårningen visas från när Nergängning klar uppnåtts. | Av

Det maximala antalet spårpunkter är 2000 (200 för STB-verktyg). Om det maximala antalet spårpunkter överskrids, raderas alla andra resultat (halverar effektivt samplingsfrekvensen). Spårningen fortsätter så länge åtdragningen är aktiv och varje gång det maximala antalet spårpunkter nås, raderas hälften av spårpunkterna för att spårningen fortsätter. Spårning slutar när sista fasen av åtdragningen är klar.