# Definir Sentido antihorario - 10132

Definir Sentido antihorario es una señal de entrada que fuerza el sentido antihorario en la herramienta SR21/SL.

Se fuerza la herramienta SR21/SL al sentido antihorario solo si, una vez conectada con el controlador, la señal se define como «alta".
Esta operación es esencial, incluso si la señal se había definido como «alta» antes de conectar la herramienta SR21/SL con el controlador.

Si la herramienta funciona en sentido horario, la señal cambiará el sentido a antihorario.
Si la herramienta funciona en sentido antihorario, el sentido no cambiará.

Definir Sentido antihorario anula la señal de entrada Alternar Sentido horario/antihorario para la siguiente ejecución.

Si la señal está definida como «baja», la herramienta cambiará el sentido a horario.

Cuando la herramienta está definida como en sentido antihorario, el LED de sentido naranja en la herramienta se ilumina.

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO