# AZP - ゼロ位置に調整

ツール
QST

このモニターは、プログラムの早い段階でゼロクロスモニターで測定した真のゼロクロス位置に戻るために使用されます。バックラッシュ角度は、プログラムの早い段階で測定された場合に使用されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
低速 | 減速距離に到達したときに使用される速度。0 < [減速距離] < [速度] の範囲にする必要があります。
ゼロ位置調整 | ゼロクロス値からの目標位置。-9,999,000 よりも大きく、かつ 9,999,999 未満である必要があります。
減速距離 | 低速を使用する目標以前の角度。0 以上かつ 9,999,999 未満である必要があります。
速度 | 既定：60 rpm。ツール最大速度未満であること。
速度ランプタイプ | ハード、ソフトまたは手動。既定：ハード。[手動] を選択すると、[速度] ランプフィールドが開きます。