# RD – Rundown

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST IXB

A etapa de Rundown faz parte do aperto a partir do ponto em que o parafuso entra na rosca até pouco antes da cabeça do parafuso tocar a superfície subjacente e atingir o ponto de encosto. O torque necessário durante um Rundown não contribui com nenhuma força de fixação.

Esta etapa funciona a ferramenta com a velocidade no sentido avançar, e dependendo do Tipo de Rundown, torque ou encosto, o comportamento da etapa é o seguinte:

Tipo de Rundown: Até o Torque: A etapa para quando o torque-alvo especificado é encontrado.

Tipo de Rundown: Até o aperto: O cálculo do gradiente do encosto começa no nível Tt do acionador de torque especificado. Se nenhum acionador de torque for definido, o cálculo de gradiente é iniciado no começo da etapa.

O cálculo da rampa é feito entre dois pontos angulares afastados em Ad graus e é feito da seguinte forma: (Tn – Tn-1) / (An – An-1) e, assim que duas rampas consecutivas forem maiores do que TSLOPE o ponto de aperto é encontrado.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Tipo de Rundown | Até o Torque ou Até o Aperto.
Torque-alvo | Padrão: “não definido”. Deve ser > 0.
Velocidade | Padrão: 60 rpm. Deve ser > 0.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Rampa de velocidade | Se o tipo de rampa de velocidade for Manual, esse campo se abre. Padrão: 500 rpm/s.
Torque de Acionamento | Se o Tipo de Rundown for Até o Aperto, o campo Torque de acionamento é exibido. Padrão: “não definido”. Deve ser > 0.
Ângulo Delta | Se o Tipo de Rundown for Até o aperto, o campo Ângulo Delta é exibido. Padrão: “0". Deve ser > 0.
Taxa de Torque | Se o Tipo de Rundown for Até o aperto, o campo Taxa de Torque é exibido. Padrão: “0". Deve ser > 0.
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:

A | Ponto de Aperto
B | Delta do Ângulo
C | Rampa do Torque
D | Alvo do Torque
E | Acionador de Torque