# Stupeň pokračovania

Ak v stupni uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania, prostredníctvom podsignálu Stupeň pokračovania, je možné individuálne ovládať nástroje a nechať pokračovať v uťahovaní.

Pre viac informácií pozri vstupný signál Stupeň pokračovania - 10128.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Typ hodnoty | Počiatočný bit | Dĺžka | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleovský | 3 | 1 | 1 | 1