# Estado

La vista Estado contiene información sobre el estado de la batería y temperatura del controlador.

## Estado de la batería

La batería POWER FOCUS 6000 que se encuentra en el panel frontal del controlador es una fuente de alimentación auxiliar para algunos elementos del sistema, como el reloj interno. El estado de la batería se actualiza una vez al día y el controlador se reinicia también diariamente. Cuando la batería está a punto de agotarse, aparece una advertencia (3011). En ese momento será necesario cambiar la batería lo antes posible.

## Temperatura del controlador

Controlador > Hardware > Estado

El POWER FOCUS 6000 supervisa de forma continua la temperatura de varios componentes del controlador. Las unidades admitidas de temperatura son grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F), siendo los grados Celsius la unidad predeterminada. Es posible cambiar de una unidad a otra sin necesidad de reiniciar el controlador. Cuando la temperatura del componente crítico supera la temperatura máxima, se desactiva la etapa de accionamiento y se muestra la alerta (3010). La etapa de accionamiento se desbloquea cuando la temperatura del componente cae por debajo del límite de temperatura.

Con la pantalla o a través de la interfaz web, acceda a la última temperatura del componente medida, junto con la marca horaria del momento en que se hizo la medición. Es posible supervisar la temperatura de forma continua en una vista gráfica de un componente haciendo clic en el campo de cada componente.