# Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu

Pojem faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je podobný kalibrácii a reguluje dynamický moment, meraný v elektrickom nástroji, a reziduálny moment, nameraný regulačným nástrojom.

Možnosť Zostatkový faktor korelácie krútiaceho momentu je k dispozícii u všetkých nástrojov, ktoré používajú stratégiu TurboTight a stratégiu upevňovania TensoPulse Je k dispozícii aj pri akumulátorových pulzných nástrojov, ktoré podporuje ovládač.

Pri používaní faktora korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu, ktorý sa líši od 100, nahlásený záverečný moment už nie je dynamickým momentom, ktorý nameral snímač nástroja.

Meranie dynamického momentu používa interný snímač točivého momentu, ktorý neustále moment meria. Keď sa dosiahol požadovaný uťahovací moment, nástroj sa zastaví a výsledok je vyhodnotený a nahlásený. Nameraný záverečný točivý moment v snímači je ovplyvnený stavom spoja, rýchlosťou nástroja, ozubenými kolesami a objímkami.

Reziduálny uťahovací moment sa odmeria po dokončení uťahovania. Na pokračovanie je potrebný uťahovací moment alebo obnovenie uťahovania na vyššiu úroveň. Reziduálny uťahovací moment určuje zvernú silu v spoji.

Meranie dynamického momentu je dosť monotónne, ale môže sa líšiť od typu nástroja a rýchlosti nástroja. | Ručný kalibrovaný momentový kľúč poskytuje vysokú presnosť merania reziduálneho uťahovacieho momentu, ale má väčšie odchýlky v dôsledku relaxácie spoja, rozpadu uťahovacieho momentu, trenia alebo techniky obsluhy.

Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je korekcia medzi dynamických a reziduálnym momentom. Faktor by mal byť určený na základe vykonania testov. Zvolený program uťahovania sa vykoná niekoľkokrát a zaznamená sa dynamický moment. Na určenie reziduálneho uťahovacieho momentu sa uťahovania tiež môžu merať manuálne.

Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu môžete vypočítať vydelením reziduálneho momentu, momentom dynamickým. Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je uvedený v percentách a jeho predvolená hodnota je 100%. To znamená, že nahlásená hodnota dynamického momentu nebola modifikovaná.

Parametre | Funkcia
--- | ---
Požadovaný moment | Nastavený požadovaný moment nástroja pre uťahovanie, použitím stratégie TurboTight.
Záverečný dynamický moment | Záverečný nahlásený dynamický moment je výsledkom vykonaného uťahovania.
Dynamický moment | Dynamický moment je meraný referenčným snímačom.
Reziduálny moment | Želaný reziduálny moment, ktorý zaistí želanú zvernú silu.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom

Príklad použitia ladenia krútiaceho momentu:

Zvolená je stratégia TurboTight. Spoj musí byť utiahnutý na 12 Nm, aby sa dosiahla želaná zverná sila. Vykoná sa toto nastavenie:

Príklady nastavení | Hodnota | Funkcia
--- | --- | ---
Požadovaný moment | 12 Nm | Naprogramovaný želaný moment v ovládači
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | 100 | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom

Uskutoční sa niekoľko uťahovaní. Po každom uťahovaní spoj skontrolujte kalibrovaným momentovým kľúčom. Vypočíta sa priemer a prinieslo to nasledujúce výsledky:

Počiatočné parametre a výsledky | Hodnota | Funkcia
--- | --- | ---
Požadovaný moment | 12 Nm | Naprogramovaný požadovaný moment v ovládači.
Záverečný moment | 12 Nm | Záverečný nahlásený dynamický moment je výsledkom vykonaného uťahovania.
Dynamický moment | 12 Nm | Nekompenzovaný nameraný moment zo snímača nástroja.
Reziduálny moment | 10 Nm | Reziduálny moment nameraný kalibrovaným momentovým kľúčom alebo iným testovacím nástrojom.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | 100 % | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom

Testovanie ukazuje, že reziduálny moment je príliš nízky na vytvorenie želanej upínacej sily. Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je vypočítaný na 0.83, čo je 83%. Vykoná sa regulovanie faktora ladenia a obdržia sa nasledujúce výsledky.

Záverečné parametre a výsledky | Hodnota | Funkcia
--- | --- | ---
Požadovaný moment | 12 Nm | Naprogramovaný požadovaný moment v ovládači.
Záverečný moment | 12 Nm | Záverečný nahlásený dynamický moment je výsledkom vykonaného uťahovania.
Dynamický moment | 14,5 Nm | Nekompenzovaný nameraný moment zo snímača nástroja.
Reziduálny moment | 12 Nm | Želaný reziduálny moment, ktorý zaistí želanú zvernú silu.
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu | 83 % | Faktor korekcie medzi reziduálnym a dynamickým momentom.

Čo to v skutočnosti znamená, je to, že musíme spoj utiahnuť trochu viac ako špecifikovaný cieľ, aby sme kompenzovali rozdiely a dosiahli želaný moment v spoji.

Je dôležité, aby bola korelácia vykonaná s rovnakým typom nástroja a konfiguráciou parametrov, ktoré sa budú používať vo výrobe.