# PTCPT - Spitzenmoment Vorgewindeschnitt

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Misst das maximale Drehmoment, das während der Überwachung erreicht wird (einschließlich Überschreitungen), und prüft, dass es innerhalb der Drehmomentgrenzwerte liegt. Alle Drehmomentwerte werden ignoriert, bis das Ende des Gewindeschnittwinkelfensters erreicht ist.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Gewindeschneiden, Auslösedrehmoment | Muss >= 0 sein
Gewindeschneiden, Winkelfenster | Muss > 0 sein
Unterer Grenzwert | Muss >= 0 sein
Oberer Grenzwert | Muss > 0 sein Muss > Unterer Grenzwert sein