# LST - Torque de Ponto Baixo

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST IXB

Este monitor de etapas mede o torque mais baixo e verifica se ele está dentro dos limites.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Limite Alto | Torque mais alto aceitável.
Limite Baixo | Torque mais baixo aceitável.
Tipo | Especifica a condição de início: Step Start (Início da Etapa): A medida inicia da etapa de partir e termina no ponto de desligamento. Angle Trigger (Acionador de Ângulo): A medida inicia no ângulo definido e termina no ponto de desligamento.
Ângulo Inicial | Disponível quando o Tipo é definido como Acionador de Ângulo.