# Vinkelgränser för nergängning

Genom att övervaka rotationsvinkeln under nergängning, kan fel som saknade brickor eller bultar med felaktig gängstorlek eller längd upptäckas. För långa gängor skulle t.ex. kräva en större vridvinkel för att bulten ska ligga an.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Vinkelgränser för nergängning | Aktiverar vinkelgränser för nergängning. Vinkelgränser ställs in i förhållande till när verktygets avtryckare trycks in eller när ett speciellt momentvärde uppnås. Vinkelgränser kontrolleras inte under självgängning om självgängning är aktiverat. Av: Inga gränser inställda. Från avtryckare:Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser eller tid överskrids. Från moment: Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna <Från moment>-värdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids. | Av
<Från moment> | Momentvärde från när vinkelgränser för nergängning ställts in. | 10 % av målmomentet
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten. | 100°
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten. | 1000°
Tid min | Minimitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 10 ms
Tid max | Maximitid (i millisekunder) för fasen. Mäts från starten av steget. | 5000 ms