# Relatores de resultado

Os relatores de resultado tornam possível extrair valores específicos do produtor selecionado no resultado. Os relatores de resultado pertencem a uma etapa, mas devem ser vinculados ao monitor/restrição no qual eles leram os valores. Somente monitores ou restrições localizados na mesma etapa como resultado do relator podem ser selecionados. Um relator de resultado é adicionado a uma etapa arrastando e soltando (da mesma forma que é feito com monitores e restrições). Cada relator de resultado é responsável por relatar um valor de resultado específico, por exemplo, o Ângulo de Rundown, o Torque Final, Torque Prevalecente.

É possível vincular um relator de resultado a:

- Monitor do programa

- Monitoramento da etapa

- Restrições da etapa

Cada relator de resultado define um tipo de valor final:

- Ângulo final

- Torque final

- Torque de aproximação

- Torque Autoatarraxante

- Corrente

- Ângulo de Rundown

- Número de Pulsos

## Parâmetros Gerais

Parâmetro | Description (Descrição)
--- | ---
Produtor | Especifica que monitor/restrição irá produzir o valor.
Valor | Especifica o valor a ser mostrado a partir do produtor selecionado.

Limitações:

- Somente é possível adicionar um relator de resultado a um monitor/restrição que pertença a uma etapa no caminho principal ou a uma restrição de monitor de programa/programa.

- Uma etapa pode ter diversos relatores se forem de tipos diferentes.

- Pode existir um relator de resultados, por exemplo, para o ângulo final tipo a cada etapa e ângulo de monitor de programa.

- Para aqueles monitores/restrições com mais de um valor de resultado, é possível adicionar mais de um relator de resultado se os relatores de resultados forem de tipos diferentes.

- Em uma etapa ou em uma restrição/monitor de programa é possível ter diversos relatores de resultados do mesmo tipo.

- Há somente um relator de resultado para cada tipo de valor final possível.

Regras:

- O número interno de um item de resultado deve ser o mesmo para o relator de resultado correspondente.

- O número interno de um resultado de monitor/restrição deve ser igual ao número interno do monitor/restrição na configuração.

- Os resultados da etapa devem ser ordenados de acordo com a ordem da execução. A primeira etapa executada deve vir primeiro.

Possíveis valores relatados por um relator de resultado, se presente no monitor/restrição/etapa:

- O valor medido dos monitores/restrições (como flutuante ou íntegro)

- Os limites altos e baixos dos monitores/restrições

- Status

- Torque de acionamento e ângulo de acionamento

- Ângulo-alvo e torque-alvo (leitura a partir da etapa)

Possível valores de status:

- Baixo

- OK

- Alto

- Outro

- Não definido

Os valores-alvo não pertencem a nenhum monitor de etapa, portanto os valores-alvo são tomados da etapa à qual pertence o monitor.