# BM - Medición del ángulo de contragolpe

Herramientas
QST

Este monitor controla el ángulo de contragolpe de la boca. El ángulo resultante se utiliza en los cálculos en el monitor Ajuste a posición cero.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Sentido | El sentido en el que termina la medición.
Par objetivo | El objetivo de par Debe ser > = 0.
Velocidad | Predeterminado: 60 rpm. Debe ser > = 0.
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, se abre el campo de la rampa de velocidad.