# IT - インパルス トルクに合わせて締める / トルクに合わせて緩める

ツール
IxB

インパルスステップは IPB-P ツールでのみ有効です。

インパルス トルクに合わせて締め付け

このステップは、トルク目標に到達するまで、順方向に締め付けパルスを生成します。

インパルス トルクに合わせて緩める

このステップでは、トルクがトルク目標を下回るまで、逆方向の締め付けパルスを生成します。

パラメーター | 説明
--- | ---
トルク目標 - Ts | トルク目標は、0 からツールの最大トルクまでの範囲である必要があります。
パルスエネルギー - Pe | パルスエネルギーは、各パルスのエネルギー/電流の量を制御するために使用されます。 パルスエネルギーは 10% から 100% の範囲内にある必要があります。 既定値: 100%。
自動速度 | オン: このツールは、パルスを使用しているときでもパルスを使用していないときでも、両方で、インパルスエネルギー (回転) 速度で動作します。パルスエネルギー速度はステップ全体を通じて使用されます。 オフ: ツールは、パルスを使用していないときは入力された速度で、パルスを使用しているときはインパルスエネルギー速度で動作します。ステップ内では異なる速度が使用されます。