# 원격 로깅 연결 구성

컨트롤러를 원격 로깅 서버에 연결하려면 컨트롤러에서 원격 로깅 설정을 구성하고 활성화해야 합니다.

1. 홈 보기에서 설정 탭으로 이동하고, 왼쪽 창에서 서버 연결을 선택하세요.

2. 원격 로깅 창에서, 다음 매개변수를 구성해 주세요.

필드 | 설명
--- | ---
켜짐/꺼짐 | 원격 로깅 서버와의 통신 활성화/비활성화
TCP/UDP | TCP 또는 UDP 프로토콜
서버 호스트 | 원격 로깅 서버 IP 주소
서버 포트 | 원격 로깅 서버 포트

## 로그 레벨 구성

원격 로깅 서버에 저장된 로그를 구성하려면 다음을 수행해 주세요.

1. 홈 보기에서 설정 탭으로 이동하고, 왼쪽 창에서 서버 연결을 선택하세요.

2. 원격 로깅 창에서, 구성을 선택하세요.

3. 설비 구성 창에서 해당 확인란을 선택하세요.

   범주 | SysLog 분류
   --- | ---
   오류 | 경고, 위험, 긴급, 오류
   경고 | 경고
   정보 | 정보, 알림

   선택 항목을 이전 구성으로 복원하려면 실행 취소를 선택하세요.

4. 적용을 선택하세요.