# PVTL – Nízky uťahovací moment po zobrazení (Post View average Torque High)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tak ako monitor Vysoký uťahovací moment po zobrazení, ale monitor zistí, že všetky hodnoty momentu v poli Dĺžka okna uhla sú nad dolným limitom.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťací uhol | Musí byť >= 0
Dĺžka okna | Musí byť > 0
Počet vzoriek | Minimálna hodnota =1 Maximálna hodnota = 80
Dolný limit | Najnižší prijateľný moment.