# PrT - プリベリングトルク

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

モニターはウィンドウの長さでプリベリングトルク値を計算し、それがトルク制限内であることを確認します。角度ウィンドウは、シャットオフ点から逆方向に開始角度に設定された角度で開始します。これは、角度ウィンドウ長さで逆方向に設定された角度にまで及びます。開始角度が空白の場合、角度ウィンドウはシャットオフ点から始まります。計算されたプリべリングトルク値は、ウィンドウ長さ中の平均値またはピークトルク値です（ユーザーが設定したパラメータによります）。計算された値は、測定されたプリベリングトルクの結果データとして保存されます。トルク補正をオンに設定すると、測定されたプリベリングトルクが、連続ステップのすべてのトルク結果値から減算されます。以前に計算されているプリベリングトルク補正値は、トルク結果値からは減算されなくなります。トルク補正がオフに設定されている場合、連続ステップで減算は行われません。

ステップの合計角が、開始角度とウィンドウの長さの合計より小さい場合、モニターは NG を報告します。

プリべリングトルクは、測定値の平均として、またはピークトルクで測定できます。これら 2 つのモードの間で選択するには、[値の使用] パラメータを平均トルク (平均値の場合) またはピークトルク (ピーク値の場合) に設定します。

パラメーター | 説明
--- | ---
トルク補正 | オンまたはオフ。
開始角度 | > 0 であること
ウィンドウ長さ | >= 0 であること
下限 | > 0 であること
上限 | >= 0 であること
使用する値 | 平均トルク （平均値の場合）、またはピークトルク （ピーク値の場合）。