# Continue Step (Continuar Etapa)

Em uma etapa de aperto Wait (Aguardar) com a condição Signal (Sinal) configurada como Wait Type (Aguardar Sinal), através do subsinal Continue Step (Continuar Etapa), é possível controlar ferramentas individualmente e deixar o aperto continuar.

Para obter mais informações, consulte o subsinal Continue Step - 10128: (Continuar Etapa - 10128).

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Tipo de Valor | Bit inicial | Comprimento | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booleano | 3 | 1 | 1 | 1