# Error de cualquier hardware de la herramienta

Esta subseñal se define siempre que se detecta un error de hardware de la herramienta. Puede ser cualquier de Temperatura alta de herramienta, Ajuste de motor necesario, Cable de herramienta no válido, Herramienta desconectada, Error del transductor de par o Error de hardware de la herramienta.

Nombre en SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1