# PRT - 우세 토크

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

모니터는 윈도우 길이에 지배적 토크 값을 계산하고, 이것이 토크 한계 사이에 있는지 확인합니다. 각도 창은 차단 포인트에서 역방향으로 시작 각도로 설정된 각도에서 시작됩니다. 그런 다음 각도 창 길이에서 설정된 각도를 역방향으로 스팬됩니다. 시작 각도를 비워두면 각도 창이 차단 지점에서 시작합니다. 계산된 프리베일링 토크 값은 창 길이의 평균 또는 피크 토크 값(사용자가 설정한 매개 변수에 따라 다름)입니다. 계산된 값은 측정된 프리베일링 토크 결과 데이터로서 저장됩니다. 토크 보상이 켜짐으로 설정되면 측정된 우세 토크는 연속적인 단계의 모든 토크 결과 값으로부터 차감됩니다. 이전에 계산된 프리베일링 토크 보정 값은 더 이상 토크 결과 값에서 차감되지 않습니다. 토크 보상이 꺼짐으로 설정되어 있는 경우 연속적인 단계에 감산하지 않습니다.

단계의 전체 각도가 해당 시작 각도에 창 길이를 더한 것보다 작은 경우 모니터는 NOK를 보고합니다.

우세 토크는 측정된 값의 평균 또는 피크 토크로 측정할 수 있습니다. 이 두 모드 중에서 선택하려면, 값 사용 매개 변수를 평균 토크 (평균값에 대한), 또는 피크 토크(피크값에 대한)로 설정합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
토크 보상 | 켜짐 또는 꺼짐
시작 각도 | 필수 조건: > 0
창 길이 | 필수 조건: >= 0
하한 | 필수 조건: > 0
상한 | 필수 조건: >= 0
값 사용 | 평균 토크 (평균 값에 대한), 또는 피크 토크 (피크 값에 대한).