# Stupeň pokračovania - 10128

Stupeň pokračovania je vstupný signál, ktorý zastaví stupeň uťahovania Čakanie.
Keď uťahovanie dosiahne stupeň uťahovania Čakanie s podmienkou Signál nakonfigurovanou ako Typ čakania, stúpajúca hrana signálu Stupeň pokračovania spôsobí uvoľnenie systému (jeden alebo viac vretien).

Pre viac informácií pozri podsignál Príkaz kanála - 10054: Stupeň pokračovania.

Názov v SoftPLC: CONTINUE_STEP

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE