# Konfigurera manuellt läge i en virtuell station

Manuellt läge för virtuella stationer används för att utföra uppgifter medan verktyget är i låst läge. I de fall där verktyget är låst av en viss anledning (t.ex. på grund av att verktyget är utanför sitt TLS-fotavtryck) kan det fortfarande finnas ett behov av att utföra vissa uppgifter med verktyget, till exempel nödarbete. Genom att konfigurera manuellt läge för den virtuella stationen kan användare bestämma vilka signaler som sänds vid inmatning av manuellt läge (Ingångssignaler), vilken uppgift som kan utföras medan man befinner sig i manuellt läge (Sekundär uppgift), och vilka signaler som sänds när man lämnar manuellt läge (Lämna-signaler).

Eftersom önskade scenarier kan variera mellan olika användare (dvs. vilka signaler som ska sändas vid ingång och utgång och vilken uppgift som ska utföras), är manuellt läge helt konfigurerbart för varje virtuell station.

Konfiguration består av tre delar: ingångssignaler, lämnasignaler och sekundär uppgift (observera att med primär uppgift avses den (automatiska) uppgift som tilldelats till den virtuella stationen i enlighet med Uppgift).

1. Gå till menyn Virtuell station och klicka på den virtuella station som ska konfigureras, och klicka sedan under Uppgift,, på Ställa in manuellt läge

2. I Manuellt läge, konfigurationsskärmen, ställ in den sekundära uppgiften. Detta bestämmer vilken uppgift som ska köras i manuellt läge.

   Om ingen sekundär uppgift har ställts in, kommer den primära uppgiften att användas under manuellt läge.

   Alla uppgifter (åtdragning, batchsekvens, källa) kan ställas in för både den sekundära uppgiften och den primära uppgiften.

3. Ställ in ingångssignalerna som ska skickas genom att klicka på plus-ikonen längst ner på avsnittet Ingång. Se parametrarna för ingångssignaler nedan.

4. Ställ in lämnasignalerna som ska skickas genom att klicka på plus-ikonen längst ner på avsnittet Lämna. Se parametrarna för lämnasignaler nedan.

Det finns en gräns på 99 signaler som kan ställas in för ingång och lämna.

I detta avsnitt

- Ingångs- och lämnasignaler