# BM - Medida do Ângulo de Folga

Ferramentas
QST

Este monitor mede a folga no soquete. O ângulo resultante é usado em cálculos no monitor de Ajustar para Posição Zero.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Sentido | A direção onde termina a medida.
Torque-alvo | O torque-alvo. Deve ser >= 0.
Velocidade | Padrão: 60 rpm. Deve ser >= 0.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, Flexível or Manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da Rampa de Velocidade se abre.