# Operações Normais

No modo Operações normais, sinais de entrada externos são passados à lógica interna do controlador e sinais de saída do controlador são passados a um alvo externo, sem a intervenção do módulo de diagnóstico.

A | Funções de máquina e de lógica do estado interno do controlador
B | Caminho do sinal de saída digital
C | Caminho do sinal de entrada digital
D | Módulo de diagnóstico