# Konfigurera Open End

Innan du använder ett open end-verktyg ska du kontrollera att verktygshuvud och verktygshus har monterats och konfigurerats korrekt. Om detta inte görs kan verktyget köras i fel riktning och det mekaniska stoppet i open end-huvudet kan skadas.

Efter åtdragning med open end-verktyg kan du låta open end-verktyget gå till öppningspositionen igen genom open end-konfigurationen.

Konfigurera open end-strategier och inställningar genom HMI-gränssnittet (Human Machine Interface).

Open end-konfigurationen gäller endast kabelanslutna verktyg, IXB-verktyg och STB-verktyg.
Open end-konfigurationen omfattar inte Flex eller synkroniserad åtdragning.

## Open end-konfiguration

Open end-inställningar
Inställningar | Beskrivning
--- | ---
Automatisk positionering | Efter åtdragning med open end-verktyg kan du låta open end-verktyget gå tillbaka till öppningspositionen automatiskt. En omkopplare ställer automatisk positionering i läge På eller Av: På: vid aktivering efter åtdragningen när open end-verktyget lyfts upp går verktyget tillbaka till öppningspositionen automatiskt. Operatören måste hålla in verktygsreglaget under hela processen (åtdragning + automatisk positionering). Om operatören släpper verktygsreglaget innan den automatiska positioneringen har slutförts kommer open end-verktyget att gå tillbaka till öppningsläget genom den valda positioneringsstrategin. Av: standardvärde. Vid inaktivering efter åtdragningen när open end-verktyget lyfts upp går det inte tillbaka till öppningspositionen automatiskt. När open end-verktyget lyfts upp måste operatören släppa verktygsreglaget. För att open end-verktyget ska gå tillbaka till öppningsläget igen måste operatören hålla in verktygsreglaget under hela den automatiska positioneringen. Automatisk positionering omfattar endast flerstegsprogram för åtdragning. Automatisk positionering gäller endast kabelanslutna verktyg och IxB-verktyg.
Positioneringsstrategi | Välj Positioneringsstrategi för att låta open end-verktyget gå tillbaka till öppningspositionen efter åtdragningen. Framåt: standardvärde. Open end-verktyget går i framåtriktningen – samma riktning som vid åtdragning – till öppningsläget. Backning: open end-verktyget går i backriktningen – i motsatt riktning mot åtdragning – till öppningsläget. Backning momentbaserad: open end-verktyget går till öppningsläget genom en långsam rotation i backriktningen där momentet också övervakas. Framåt snabbstart: open end-verktyget går till öppningsläget så snabbt som möjligt. Vi rekommenderar strategierna Backning momentbaserad och Framåt snabbstart för open end-verktyg med ledad frontdel. Backning momentbaserad och Framåt snabbstart -strategierna gäller endast kabelanslutna verktyg och IXB-verktyg. Om positioneringsstrategin för STB-verktyg är Backning momentbaserad eller Framåt snabbstart kommer standardalternativet för Positioneringsstrategi att köras automatiskt. För Backning momentbaserad är standardalternativet för Positioneringsstrategi normalt Backning. För Framåt snabbstart är standardalternativet för Positioneringsstrategi normalt Framåt.
Positionering hastighet | Positioneringshastighet styr hur snabbt verktyget ska gå till öppningsläget. Positionering hastighet uttrycks i procent (%) av open end-verktygets maxhastighet. Operatören kan ange ett värde på Positionering hastighet från 5 % till 100 %. Standardvärdet på positioneringshastighet är inställt på 38 %.