# Aperto Ativado - 183

Aperto Ativado é um sinal de saída que é ativado quando o aperto não é desativado externamente por qualquer um dos seguintes sinais:

- 20002 - Bloquear Aperto

- 20004 - Bloquear Ferramenta Ativa Alto

- 20033 - Bloqueio de Controle de Linha

- 20018 - Bloqueio de Protocolo Aberto

- 20020 - Aperto de Bloqueio de Fieldbus

- 20040 - Aperto de Bloqueio de Soft PLC

- 20061 - Bloquear Ferramenta Ativa Baixo

Nome no SoftPLC: TIGHTENING_ENABLED

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: VERDADEIRO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: VERDADEIRO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: VERDADEIRO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO