# Master odomknutie - 10005

Master odomknutie je vstupný signál, ktorý odomkne nasledujúce funkcie a signály

FUNKCIE:

- Deaktivujte uvoľňovanie pri uťahovanie OK.

- Deaktivujte uvoľňovanie pri uťahovanie NOK.

- Deaktivovať uťahovanie

- Max počet po sebe idúcich NOK

- Zámok nástroja na sekvencii dokončený

SIGNÁLY:

- 20001 - Zámok potvrdenia čakajúcich udalostí

- 20002 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20013 - Uzamknúť pri uťahovaní pracovnej úlohy

- 20014 - Uzamknúť pri uvoľňovaní pracovnej úlohy

- 20015 - Uzamknúť dokončenie dávky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20020 - Uzamknúť pri uťahovaní prevádzkovej zbernice

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20022- Deaktivovať uvoľňovanie pri uťahovanie OK

- 20023 - Zámok príliš veľa NOK uťahovaní

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20034 - Uzamknuté alternatívnym identifikátorom

Názov v SoftPLC: MASTER_UNLOCK

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE