# WQ - 扳手质量

工具
STwrench

使用 STwrench 进行拧紧质量测试的策略。

参数 | 说明
--- | ---
控制策略 | 可以使用以下控制策略来配置扳手质量策略。 剩余扭矩/时间：此策略将扭矩绘制图作为时间函数进行分析。操作员应以单一、稳定的动作执行此操作。扳手自动识别分离点和剩余点。 剩余扭矩/角度：此策略通过查找扭矩/角度绘制图的剩余点，评估连接件的剩余扭矩。 剩余扭矩/峰值：当峰值扭矩是进一步转动螺栓的必要条件时，此策略用于评估接头的剩余扭矩。 拧松然后重新拧紧：此策略将拧松螺栓，然后重新拧紧到其原始位置 屈服点：使用此策略时，STwrench 会自动检测屈服点。目标角度指定了用户可以拧紧的屈服点。

根据所选的控制策略，将显示以下列出的一些参数的组合。

参数 | 说明
--- | ---
棘轮作用时间 | 棘轮时间的数值，默认为 5000 ms。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 如果超出了棘轮时间，则由于”拧紧超时”的原因，将拧紧的结果标记为不合格。
扭矩校正系数 | 在扳手上使用延长件或扭矩倍增器时，该参数用于校正扭矩读数。预设值为 1。
角度校正 | 在扳手上使用延长件或扭矩倍增器时，该参数用于校正角度读数。预设值为 0。
目标角度 | 定义拧紧步骤的目标角度。
重复拧紧检测 | 开启或关闭。重复拧紧检测可用于基于角度限值设置确定何时重复拧紧。如果重复拧紧方向设置为开启，则启用重复拧紧角度限值。
线性斜率系数 | 线性斜率系数以 Nm/Deg 测量单位中的扭矩/角度斜率表示曲线的线性部分的关节刚度。